코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	아파트 화재로 인한 인명피해 저감추진 자체계획 알림

1. 본부 예방과-11137(2021.5.24.)호『아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 알림』과 관련입니다.

2.  아파트에 설치된 옥상의 출입문, 피난시설(경량칸막이, 대피공간, 하향식피난구)을 입주자들이 인지하지 못하거나 사용법을 몰라 인명피해가 지속적으로 발생하고 있으니, 각 부서에서는 아파트 별로 설치된 피난시설의 종류 및 사용방법 등을 입주민들이 숙지 할 수 있도록 인명피해 저감 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 추진 개요

○ 추진 기간 : 2021년 (연중)

○ 추진 대상 : **********************

□ 추진 계획

○ (피난시설) 아파트 세대 내에 설치된 피난시설 사용방법 등 안내

- 경량칸막이, 대피공간, 하향식피난구의 피난시설 사용법 게시, 안내표지판 부착 안내

○ (피난방법) 화재 발생에 따른 피난방법(‘불나면 대피먼저, 문 닫고 대피 후 신고’) 안내

- 화재발생 시 연기확산 방지를 위한 출입문을 닫고 우선 대피 후 119에 신고, 승강기 이용 금지

○ (화재예방) 화재 위험요인 제거 등 화재안전관리 강화 추진

- 화재발생이 많은 ************* 자발적 리콜정보 입주민 안내

○ (설치권고) 옥상대피를 위한 피난유도선(계단스텝, 바닥, 옥상문 3종) *********

- 옥상 출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우에는 옥상진입 차단 구조물 등 설치

- 자동개폐장치 설치 의무화(`16.2.29.) 이전대상 옥상출입문 자동개폐장치 설치

3. 행정사항

가. [예방팀, 홍보교육팀] 피난시설 사용 및 피난방법 안내, 언론홍보 추진 등 집중소방안전대책(공동주택)과 연계한 화재안전관리 강화 추진에 만전을 기하여 주시기 바라며,

나. [전 부서] 아파트 옥상 출입문 설치 의무대상 아닌 아파트에 옥상 출입문 피난유도선, 차단구조물 등 및 자동개폐장치 설치 권고(독려)문을 예방팀에서 2021.6.11.한 발송할 예정이오니, 전 부서는 민원전화시 친절 안내 바랍니다.

붙 임   1. 아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 1부.

2. 공동주택 옥상 출입구 권고사항 안내문 1부.

3. 최근 5년간 화재발생이 많은 아파트 현황 1부.

4. 2021년 공동주택(아파트) 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	각 과(단)장 및 119안전센터장
담당자	이진영		예방팀장	代문준태		예방과장	05/25 이선철
협조자
시행	예방과-6811	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	부분공개(6)