문서번호	기전과-4569
결재일자	2021. 5. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김동욱		김동진	05/27 이상연
협 조
	주무관			인병철
	주무관			변동균

2021년

우기 대비 도로기전시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

북부도로사업소

(기 전 과)

2021년

우기 대비 도로기전시설물 안전점검 계획

여름철 우기 대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하여 시설물의 정상적인 기능유지 및 안전사고를 예방하고자 함

1		관련근거

□ ‘21년 여름철 종합대책 알림, (기획담당관-8374호, 2021.5.12.)

□ 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획, (도로시설과-5305호, 2021.5.13.)

2		점검개요

□ 점검대상

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	290	53	25	12	4	7	189
터 널 (8개소)	150	31	-	5	-	6	108
지하차도 (10개소)	139	21 (고가1)	25	7	4	1	81

※조명설비 7,129등 (터널5,651, 지하차도1,451, 고가차도27)

□ 점검기간: 2021.5.27.~6.9.(2주간)

□ 점검방법

- 2~3인 이상 조 편성 후 자체점검 또는 외부전문가(연간단가) 합동점검 실시

- 기전시설물 안전점검표에 따라 점검 실시 (붙임1-4 참고)

	【 점 검 방 향 】
- 사전 예방관리 측면에서 선제적 대응을 통한 안전점검 · 유지보수 - 도로기전시설물 정상적인 기능유지 및 효율적인 관리

□ 점 검 반

	조 장	조 원	점검 시설	비 고
1조	*****	*************	************ *********************
2조	*****	********	********** ************************
3조	*****	********	****** ****************************** ***************	4조 2교대

※ 터널(3조): 4조2교대 시 주간근무자 포함

□ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
터 널	- 부점등 점등 상태 및 수배전반 차단기 동작상태 점검 - 화재 및 정전사고 발생 시 비상연락망 및 조치요령 숙지 여부 점검 - 방재시설(소화기구, 수신반, 재방송설비 등) 상태 이상유무 점검
지하차도	- 배수펌프 동작 상태 및 집수정 청결 상태 점검 - 비상시(침수 등) 비상연락망 및 조치요령 숙지 여부 점검 - PLC 및 CCTV 정상작동 여부 점검
가 로 등	- 가로등 등기구 및 암대 용접부위 이상유무 점검 - 가로등 안정기 및 누전차단기 상태 점검 - 가로등주 몸체 및 접속부 균열발생 여부 점검

□ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지보수 업체 작업 지시

- 예산 수반 및 전문 기술을 요하는 사항에 대해서는 자체계획 수립 후 조치

3		행정사항

□ ‘21.6.14. 우기 대비 점검결과 제출 (기전과 ⇨ 도로시설과)

붙임  우기 대비 안전점검 결과 작성 서식 및 점검표 각 1부.  끝.