문서번호	시설보수과-4292
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
노준호		06/01 임영철
협 조
	주무관			김종섭

신원지하차도 부속시설물 벽체누수 보수방안 검토보고

2021. 5.

신원지하차도 부속시설물 벽체누수 보수방안 검토보고

신원지하차도 부속시설물(펌프실 연결계단) 벽체누수에 대하여 현장조사를 실시하고 보수방안을 보고드림

ㅣ		관련근거

□ 신원지하차도 부속시설물 벽체 누수현상 조치관련 협조요청

기전과-4590(2021. 5. 6.)

Ⅱ		보고내용

□ 신원지하차도 펌프실 연결계단 벽체에 외부에서 유입된 우수로 인해 구조물 및 기전설비(케이블 등) 손상 등의 우려가 있어 합동조사를 실시한 결과

□ 관리사무실과 펌프실 건물사이 외부 바닥 콘크리트 마감부 틈새로 우수유입이 진행되는 것으로 조사되어

□ 마감부 틈새 방수작업과 건물사이 지붕(캐노피)설치 등의 보수공사를 실시하여 우수유입을 최소화하는 작업이 필요한 실정임

□ 주요 보수물량                                         (단위: 천원)

위치 및 공종		수량	규격	금액	비고
신원지하차도 부속시설물	U형 배수로철거	8본	150kg~300kg미만	26
	U형 배수로설치	8본	150kg~300kg미만	64
	렉산 캐노피설치	1개소	녹색	2,009
	인력다짐	0.76㎥	-	12
	배수로시트방수	3.4㎡	-	100
	무근콘크리트깨기	0.47㎥	소형브레이커	83
	콘크리트타설	0.47㎥	현장 비빔타설	67

Ⅲ		조치계획

□ 상기 보고내용에 대한 보수공사를 「2021년 도로시설물(터널, 지하차도, 복개)일상유지보수공사」에 작업지시하여 조치하고자 함

붙임  1. 협조공문 1부.

2. 현황자료 1부.  끝.