코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	도시활성화과장
(경유)
제목	서울로 남산숲길(양동보행로) 조성사업 실시설계(안)에 대한 회신

1. 도시활성화과-5698(2021.5.31.)호와 관련됩니다.

2.‘서울로 남산숲길(양동 보행로) 조성사업’보도공사와 관련하여 보도설계지도점검 결과에 대한 조치계획 등에 대하여 우리 과 협의 의견을 붙임과 같이 회신합니다.

○ 협의의견 회신

- 설계도(도면번호 C-021,-038,-039)의 시각장애인 점자블록은 작성된 상세도면과 일치하도록 작성

예) ·횡단보도 점형블록은 연석과 평행하게 60㎝ 폭으로 설치

·횡단보도 선형블록은 횡단 방향과 같은 방향으로 중앙에 60㎝ 폭으로 설치

·횡단보도 보도폭이 좁은 경우 점형블록만을 60㎝ 폭으로 설치

·통행방향이 연석과 직각이 아닌 경우 횡단방향과 일치하도록  설치

·횡단지점의 연석이 곡선부인 경우 곡선을 따라 계단식 설치

·방향 전환시에 보행 방향이 직각으로 꺾어지는 굴절점에는 점형블록을 선형블록의 2배 넓이로 설치 등

- 서울시 보도공사 설계 시공 매뉴얼(75~91쪽 참조) 및 보도공사 상세 설계 표준도 내용을 반영하여 추진하여 주시기 바랍니다.  끝.

	보행정책과장
주무관	최재훈		보도관리팀장	유은중		보행정책과장	06/07 이상국
협조자
시행	보행정책과-6912	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2391	/전송	02-2133-1052	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	대시민공개