문서번호	총무과-14800
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	06/08 김혁
협 조
	주무관			김광현
	주무관			우석식
	주무관			김현욱

「밝고 쾌적한 사무환경 조성을 위한 」

청사조도 측정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

행정국

(총무과)

「밝고 쾌적한 사무환경 조성을 위한」

청사조도 측정 계획

밝고 쾌적한 사무환경 조성을 위하여 청사내 조도를 측정하고자 아래와 같이 보고 드림.

□ 청사 조명시설 현황

(단위 : 개)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 조도측정 개요

○ 청사 조도측정 : 2회/년

- 연 2회 실시하여 밝고 쾌적한 視(시)환경 조성 및 유지

- 상반기(2021.6월), 하반기(2021.11월)

○ 측정대상 및 장소

- 측정대상 : 본관 및 서소문 청사, 송월동 차고지

- 측정장소 : 사무공간 및 로비, 복도 및 탕비실 등

○ 조도 측정기간 및 측정자

- 측정기간 : 2021.6.21. ~ 6.25.

- 측 정 자 : 자체 직원 측정

○ 조도기준(한국산업규격 KS A 3011)

(단위:㏓)

구분	사무실	회의실	복도, 화장실	정밀작업
조도범위 (최소-표준-최대)	300-400-600	150-200-300	60-100-150	600-1000-1500

- 측정방법 : 시(視)작업면의 지정이 없을 경우에는 바닥 위 85㎝, 앉아서        하는 일일 경우 바닥 위 40㎝, 복도·옥외 등은 바닥면 또는 지면의 수평면 조도 측정

□ 조치계획

○ 한국산업규격 표준보다 낮을 경우 개선

○ 사무공간 재배치에 따른 업무공간은 집중 측정

○ 측정 중 별도의 직원요청 사항은 현장조사 후 조치

□ 향후계획

○ 하반기(11월) 조도측정 실시.  끝.