	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	방배5구역 주택 재개발에따른 소방용수시설 이설예정지 재조사 알림

1. 관련근거

가. 잠원119안전센터-6195(2020.12.18.)호 ‘주택재개발에(방배5구역)따른 소방…’

나. 우면119안전센터-5234(2020.12.31.)호 ‘주택재개발(방배5구역)에 따른 소방…’

다. 현장대응단-23(2021.1.4.)호 ‘주택재개발에(방배5구역)따른 소방용수시설 …’

라. 양재119안전센터-45(2021.1.4.)호 ‘주택재개발에 따른 소방용수시설 이설…’

2. 방배5구역 주택재개발사업과 관련하여 소방용수시설 이설 중 기존 선정된 이설지가 사유지 위치로 굴착이 불허됨에 따라 이설 예정지를 재조사하오니, 아래 부서에서는 이설 위치 선정에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 기존 조사지 중 굴착공사 불허가 부지 내 소방용수시설 7개소([붙임1])

센터	현장대응단	양재	잠원	우면
수량 (개소)	3 (연번 6,7,9)	2 (연번 29,30)	1 (연번 44)	1 (연번 14)

나. 기    간 : 2021.6.9.(수) ~ 2021.6.15.(화)

다. 주의사항

1) 소방여건 취약한 「소방차 진입 장애지역」 및 이면도로 등 우선 고려

2) 화재취약 및 비닐하우스 등 화재취약지역 주변 추가 소방용수시설 위치 선정

3) 주차구획선, 장애인보도, 민원요인 등 주변환경 요인을 감안 적정한 위치 선정

※ [붙임 3] 참고 상수도 관로 위치확인

3. 행정사항

가. 이설업체에서 정확한 위치에 시공하도록 이설예정지 주소(신주소, 구주소 기재) 및 위치(사진)를 정확 ․ 자세하게 작성하여 주시고,

나. 조사결과는 [붙임2]에 맞추어 2021.6.16.(수)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 사유지 내 이설신청 용수목록 1부.

2. 방배5구역 이설 예정지 사진 및 위치도(서식) 1부.

3. 소방안전지도 상수도 배관 확인방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	양재119안전센터장,우면119안전센터장,현장대응단장,잠원119안전센터장
담당자	홍원기		대응총괄팀장	강경용		재난관리과장	06/09 주원석
협조자
시행	재난관리과-3998	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	dnjsrl0920@seoul.go.kr	/	부분공개(5)