코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변(태양전지를 이용한 감량기 가동 제안)

안녕하십니까?

먼저, 음식물류 폐기물 감량에 대한 의견을 주신 점에 감사드리며, 태양광(태양전지)에너지 또는 생산전력을 활용한 음식물류 폐기물 처리기(건조방식 감량기) 가동 제안에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

음식물류 폐기물 처리기(감량기)는 감량방식에 따라 건조, 발효, 발효건조, 탄화건조, 부숙, 탈수방식 등으로 다양합니다.

그 중 건조방식의 감량기는 열풍이나 히터를 이용하여 건조조 내부의 온도를 약 70℃ 이상의 온도로 가열하여 수분을 증발시키는 감량방식으로 가동시간은 약 12~18시간이 소요되고, 부산물로는 수분함량 약 25% 미만의 분말형태의 찌꺼기와 일부 건조 응축수가 발생하며, 적정 전력소비량은 대형감량기의 경우 108㎾h/일 이하(서울시 권장기준)입니다.

태양광(태양전지) 발전은 빛에너지를 전기에너지로 변환시키는 발전방식으로 저장기능이 없어 실시간으로 생산·소비되는 형태이며, 태양열 발전은 열에너지를 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식으로서, 태양열 발전은 난방, 온수를 사용하기 위한 열에너지로 활용할 수 있으나, 태양광 발전은 전기에너지로만 생산이 가능하다는 차이점이 있습니다.

서울시 태양광 미니발전소(태양광 모듈을 콘센트에 연결하여 실시간으로 전기를 생산· 소비하는 친환경 시스템)의 전력생산량은 약 200㎾h/년(260W급 설치 기준)입니다.

따라서 태양광에너지 또는 생산전력을 활용한 감량기 가동은 어려울 것으로 판단되어 제안하신 내용을 적용하기 위해서는 면밀한 기술적 검토가 필요할 것으로 사료되며, 아울러 발전설비의 기술 향상, 감량기 성능 향상 등이 선행되어야 할 것으로 판단됩니다.

음식물류 폐기물 감량과 관련하여 문의사항이 있을 경우 서울시청 생활환경과(02-2133-3738)로 연락 주시면 성실하게 답변 드리겠습니다.

귀하의 가정에 항상 건강과 행복이 가득하길 기원합니다.

감사합니다.

주무관							신정현			음식폐기물관리팀장					이재용					생활환경과장					06/04 임미경
협조자
시행			생활환경과-8637									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 12층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3738						/전송			02-768-8863(Web)					/	yrwshin@seoul.go.kr												/	부분공개(6)