코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	6.10.(목)~11.(금) 집중호우 대비한 재해복구사업장 및 재해영향평가 협의완료 사업장 안전관리 철저

1. 행정안전부 복구지원과-2167(2021.06.10.)호와 관련입니다.

2. 기상청은 6.10.(목) 밤부터 6.11(금)사이 남해안과 제주도에 순간풍속 20m/s 이상의       강한 바람이 불고, 6.10일(목) 오후(15~18시)부터 경기 북부와 제주도에 비가 시작되어      6.10(금) 밤 (18~24시)부터 수도권 및 충청도, 전라도 권역에 비가 올 것으로 예보       하였습니다.

* 예상강수량

- 수도권, 충청권, 남부지방, 서해 5도 : 30~80mm

- 제주(북부, 서부 제외) 100~200mm(많은 곳 산지 300mm 이상)

- 전 남해안, 경남남해안, 지리산 부근, 제주(북부, 서부) : 50~100mm

- 강원도, 울릉도·독도 : 5~40mm

* 특히 10일 밤(21시)부터 11일 오전(12시) 사이 전남 해안과 지리산 부근, 경남 남해안,

제주도에 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비 예상

2. 이에 따라, 해당 부서에서는 추진 중인 재해복구사업장 및 재해영향평가 협의완료 사업장에서 강풍, 집중호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 아래의 사항을 중점 점검하여 주시고, 비상근무체계 유지 등을 통해 피해가 발생할 경우 즉각적인 응급 대처/복구를 실시하여 주시기 바랍니다.

[재해영향평가 협의완료 사업장 중점 안전관리 사항]

- 공사용 가설도로, 가물막이 설치, 하천 및 배수로 내 적재 자재·토사 등 안전지대로 이동 조치

- 공사중 임시침사지, 가배수로 등은 설치상태 확인

- 강풍으로 인한 가설자재 등 낙하물에 의한 인명피해 방지를 위한 보강 조치

- 유사 시를 대비하여 응급복구를 위한 장비·자재·인력 현장 즉각 배치

- 절·성토사면 등 비탈면 안정화 대책 강구(천막시트, 유도 수로 등 설치)

- 협의된 재해저감대책 및 저감방안 이행 철저

- 설치완료된 저감대책 시설에 대한 유지관리 철저 등

[재해복구사업장 중점 안전점검 사항]

- 강풍 피해를 예방하기 위해 안내표지판, 낙하물 등의 위험요소 사전점검 및 결박 등 안전조치

- 과거 피해이력(피해발생구간)에 대한 사전점검 및 보강 추진

- 공사용 가설도로·가물막이, 하천 및 배수로 내 자재·흙모래 등 제거

- 유사시 대비, 응급복구 장비·자재·인력 현장 배치

- 급경사지, 잘린 땅 등 경사면 보강 및 안전조치

- 재해복구사업 미완료 사업장 주민대피계획, 교통처리계획, 비상연락망 등 정비

- 기상특보 발효시 추진중인 복구사업장 내 비상근무(상시대기 인력1명 이상) 실시

- 인명피해 방지를 위한 안전사고 예방철저  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					주택공급과장,건축기획과장,지역건축안전센터장,공공주택과장,안전지원과장,서울특별시한강사업본부장(치수과장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),재해영향평가 관련 자치구,서구1-25(치수과),광화문광장추진단장
★주무관							김효주			치수관리팀장					김서연					하천관리과장					06/10 손경철
협조자
시행			하천관리과-8110									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-3871						/전송			02-2133-1044					/	gwanseeum34@seoul.go.kr												/	대시민공개