문서번호	정수시설과-1531
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		김기윤	06/14 임정규
협 조
	행정관리과장			이혜진

정수센터 소형생물 유입 방지를 위한

포충기 추가 설치 계획

2021. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 소형생물 유입 방지를 위한

포충기 추가 설치 계획

여과지 등 주요 시설에 설치된 소형생물 포집장치(포충기)를 새로운 설치 기준에 맞게 보완 설치(이설)하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 정수센터 생물체 위생관리시설 설치 기준(본부장 방침)

- 본부 기전설비과-3994(2021.4.22.)호

○ 정수센터 포충기 설치계획 제출 요청

- 본부 기전설비과-5121(2021.6.3.)호

□ 추진목적

○ 신설된 ‘정수센터 생물체 위생관리시설 설치 기준’에 맞도록 주요 시설 내·외부에 포충기 추가 설치 및 기 설치된 포충기의 설치 위치 변경

○ 설치기준 주요내용(포충기 관련)

- 건물 외부: 활성탄지, 정수지 등 내부로 소형생물이 유입될 가능성이 있는 가로등 또는 야간에 점등을 하는 장소에 실외용 포충기 설치

- 건물 내부: 전동셔터 또는 출입구에서 10m 이상 떨어진 장소에 설치하고, 일정 간격 유지(20~30m)

□ 설치현황

구 분	1여과지	2여과지	활성탄지	회수조	정수지	합 계
옥내용	2	2	4	3	2	13
옥외용	-	-	-	-	-	-

□ 추진내용

○ 추가설치: 주요 시설 내·외부의 취약 개소(총 24개)

○ 이동설치: 기 설치한 포충기 중 설치 기준 부적합 개소(총 8개)

○ 장소별 세부 설치내용

구 분		1여과지	2여과지	활성탄지	정수지	합 계
추가설치	옥내용	1	4	7	-	12
	옥외용	2	2	4	4	12
이동설치		2	2	4	-	8

옥내용          옥외용

□ 추진계획

○ 포충기 구매

- 수    량: 24개

- 구매방법: *************

- 소요예산: ***********

· 옥내용: ***************************

· 옥외용: ***************************

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 포충기 설치

- 2021년 전기설비 유지보수 공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 신설 및 이설

붙임  구입대상 포충기 상세정보 2부.  끝.