문서번호	원수관리과-1167
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	06/16 신동호
협 조
	주무관			이정호

2022년도 예산편성

강북통합취수장 염소설비 유지관리 계획

2021. 06.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2022년도 예산편성

강북통합취수장 염소설비 유지관리 계획

강북통합취수장 염소설비 안전사고 주된 원인을 근원적으로 제거 위험을 정비, 먼저 생각하는 선제적 사고 예방에 만전을 기하고 자 함.

Ⅰ	사업의 근거

□「고압가스 안전관리법」제13조제1항

○ 사업자등은 고압가스 저장ㆍ판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지

□「화학물질관리법」제13조, 「산업안전보건법」제5조제1항

○ 유해화학물질을 취급하는 경우에는 유해화학물질 취급기준을 지켜야 함.

○ 사업주는 근로자의 안전 및 건강을 유지ㆍ증진시키고 국가의 산업재해예방정책을 따라야 함.

Ⅱ	시설현황

□ 염소 투입설비

구 분	총 계	강북계열	뚝도계열	구의계열
기화기	6대	2대	2대	2대
진공조절기	6대	2대	2대	2대
투입기	12대	3대	3대	3대
인젝터	12대	3대	3대	3대
급속분사 교반기	4대	-	2대	2대
중화설비	3식	1식	1식	1식
부대설비(제어반 등)	3식	1식	1식	1식

□ 저장 허가량

구 분	총 계	강북 ․ 뚝도		구의
염소	88톤	64톤		24톤
수산화나트륨	24㎥	8㎥	8㎥	8㎥

Ⅲ	사업의 방향

□ 염소 투입설비 부속품 교체로 최상의 성능과 안전유지

○ 설비 부품 노후로 미세한 가스누설 및 성능 저하 발생

○ 소모성 부품 교체 및 이물질 제거

□ 장기사용 염소설비 안전 기능성 향상

○ 염소 투입설비 세관

○ 유지관리 키드외 부속품 교체

□ 안전관리 소모성 물품 확보

○ 납페킹·동관 및 양압식 공기호흡기 면체 구매

Ⅳ	사업대상

추진할 사항	단위	수량	소요금액(원)	비고
염소투입설비 세관	식	1	8,000,000
중화설비 가성소다 충진·폐기	식	3	60,000,000
급속분사 교반기 현장제어반 설치	면	1	15,000,000
염소가스 감지기 표준점검 및 압력계 표준 측정	식	1	10,000,000
특정설비 재검사	식	1	5,000,000
안전밸브 밴트 배관 교체	식	3	24,000,000
용기밸브 전용공구 구매	개	6	3,000,000
염소투입설비 예비 물품 구매	식	1	5,000,000
총계			130,000,000

Ⅴ	사업계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 통합취수장 염소설비 유지관리

○ 구매·설치 물품 : 염소투입설비 세관 외 7종 유지관리

○ 사업기간 : 2022. 4. ~ 2022. 8.

○ 사 업 비 : 130,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비,수선유지교체비,수선유지비

□ 추진일정(안)

○ 계약심사 : 2022. 4.

○ 입찰공고 및 계약 : 2022. 4.

○ 시행 · 검수(사업완료) : 2022. 5. ~ 2022. 8.

Ⅵ	사업의 효과

○ 노후화 된 염소 저장·투입 설비 보수로 유해가스 누출 등 중대 재해 선제적 예방으로 쾌적한 작업환경 개선과 함께 안전문화 정착

○ 염소 투입설비 운영 효율성 증대로 전처리 염소를 정량 투입하여 맛있고, 안전한 아리수 생산·공급에 기여.

붙임  1. 사업설명서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.