	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통사찰(승가사) 소화전 및 수관보관함 설치 추진결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. ‘21.3.5. 전북 내장산 대웅전 방화로 소실(언론보도)

나. 재난관리과-2577(2021.4.9.)호 「북한산 전통사찰(승가사) 방재시스템 강화 검토 요청」

다. 종로구청 문화과-10562(2021.6.16.)호 「전통사찰 승가사 소방펌프 및 소화전 설치완료 알림」

라. 국립공단공단 북한산 국립공원사무소-2759(2021.4.22.)호 「북한산 국립공원 수관보관함 신규설치 계획」

2. 북한산 종로구 관내 전통사찰 「승가사」와 인접 산림지역 「화재 초동 대응역량 강화」를 위해 소화전과 수관보관함 신규설치 추진 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전통사찰 승가사 소화전 설치

○ 일    시 : `21. 06. 15.(화) 09:00 ~ 13:00

○ 장    소 : 승가사 요사체(종로구 비봉4길 213)

○ 추진기관 : 종로구청(문화과), 종로소방서(재난관리과, 신영119안전센터)

○ 내    용

- 수중펌프(3HP, 1대), 소화전함, 전용 분전함 설치

- 소화전 용수는 저수조(700T, 요사체 지하에 위치, 생활용수) 사용

- 방수압력 최대 2.2MPa, 수관(40mm) 10본(전개거리 150m) 적재

나. 북한산 수관보관함 신규설치

○ 장    소 : 승가공원 지킴터 100m 지점

○ 추진기관 : 북한산국립공원공단, 종로소방서(재난관리과,신영),종로구청(문화과)

○ 물품내역 : 수관25본 적재(65mm 10본, 40mm 10본, 25mm 5본)

※수관 적재는 “신영119안전센터”에서 보유한 고압수관 25본임

3. 행정사항

○ (서울종합방재센터) 승가사 및 인접 산림화재 발생 시 특수구조단(북한산 산악구조대, 4륜 승합차 보유) 우선 편성 협조

○ (특수구조단 산악구조대) 승가사 등 북한산 화재발생 시 수관보관함 및 소화전 활용하여 초동 화재진압

○ (신영119안전센터) 승가사 소화전 및 수관보관함 자체 점검·관리(분기 1회이상)하여 주시고, 고장발생 시 즉시 재난관리과로 통보바랍니다.

붙임 1. 전통사찰 승가사 소화전 설치 추진결과보고 1부.

2. 승가사 조감도 및 소화전 설치 위치도 1부.

3. 북한산 수관보관함 신규설치 자료 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장),서울종합방재센터소장(종합상황실장),119특수구조단장(특수구조대장),119특수구조단장(산악구조대장),소방행정과장,예방과장,현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	강대현		대응총괄팀장	이상철		재난관리과장	우경식		소방서장	06/21 현진수
협조자
시행	재난관리과-4180	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 3층 재난관리과 (수송동)	/
전화	02-732-3119	/전송		/	firerescue91@seoul.go.kr	/	부분공개(5)