“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 시행

1. 급수설비과-1126(2010. 6. 1.)호와 관련입니다.

2. 노후 옥내급수관 아파트 수질개선을 위해 사용하는 부식억제제와 관련하여 수질검사를 요청하오니 각 수도사업소에서는 시료를 채수하여 2021. 7. 2.(금)까지 붙임 1의 양식에 의거 서울물연구원에 의뢰하시기 바라며, 서울물연구원에서는 분석 결과를 작성하여 2021. 7. 30.(금)까지 보고 등 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시료채수 : 각 수도사업소(행정지원과 수질팀)에서 시료 채수하여 붙임의 부식억제제 사용실태 조사표 작성하여 서울물연구원(수질분석부 먹는물분석과)으로 수질검사 의뢰(e-메일 전달 등)

※ 시료채수 시 노후 옥내급수관 교체(내식성 자재)한 단지에는 부식억제제를 사용하지 않도록 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

나. 채수기간 : 2021. 6. 21.(월) ~ 7. 2.(금)

다. 채수위치 : 저수조 또는 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

라. 시료분석 : 서울물연구원 수질분석부 먹는물분석과

1) 검사항목 : 부식억제제 투입농도

(인산염(P2O5)은 5 mg/L, 규산염(SiO2)은 10 mg/L, 인산염과 규산염이 혼합되어 있는 경우는 그 성분의 합이 10 mg/L이고 그 중 인산염은 5 mg/L를 초과하지 않아야 함)

2) 부식억제제 조사표에서 분석결과 작성 후 공문 제출(→급수설비과)

붙임  1. 부식억제제 사용실태 조사표(2021년) 1부.

2. 2020년 부식억제제 실태조사 결과표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	8사업소(행정지원과),서울물연구원장(먹는물분석과장)
주무관	김정은		급수설비과장	조임남		급수부장	06/21 신용철
협조자
시행	급수설비과-5439	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1472	/전송	02-3146-1429	/	kje8419@seoul.go.kr	/	부분공개(7)