문서번호	시설관리과-11164
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강철운		권영안	06/22 이준호
협조

현장조사 보고서(폭포동)

2021.  6.

현장조사 보고서(폭포동)

은평구 관내 진관동 폭포동 산책길에 위치한 인공폭포 수도계량기 불출수 민원이 접수되어 현장조사 후 조치계획을 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		보고개요

☐ 현 황

○ 위 치 : *************************

○ 계량기현황

****	**	****	**
*********	****	********	*********** ********

○ 민원내용

- 여름철 인공폭포 가동을 위해 계량기밸브를 열어 확인 하였으나 불출수 상태

Ⅱ		문 제 점

☐ 상수도관로 탐지 불가

○ 상기 주소지의 급수공사 시 공사내역 확인 결과 SH공사에서 택지조성 시 인공폭포까지 상수도 인입관 공사는 별도로 시행 하였고 우리사업소에서는 계량기 설치공사만 시행하였음.

○ SH공사에서 준공자료 미제출로 공사현황을 확인 할 수 없어 인입관 경로를 확인하고자 탐지의뢰 하였으나 하천 산책길 지하 매설물이 많아 탐지 불가한 실정임.

○ 2020.11월 경 메뚜기다리 인근 사유지 내 상수도관 이설공사(원인자) 시 기존관에 연결되어있던 것으로 추정됨.

Ⅲ		조치방안

☐ 상수도 인입관 위치 확인

○ 인공폭포 계량기 인입 분기점의 위치를 확인 하고자 산책로 횡단굴착을 시행하여 인입관의 방향 확인.(계량기 인입 부 횡단굴착 1개소 외 4개소 확인굴착)

○ 기존 인입관(D50mm)와 D=200mm(DCIP-E/2020) 연결작업 시행.

○ 하천 산책로 공사 시 은평구청 치수과에 협조 해야 하는 사항으로 인입관확인을 위한 굴착공사 협조 공문 시행.

○ 여름철 하천 산책길 이용하는 시민들의 통행 불편을 최소화 하기위해 공사시기 및 일정은 치수과와 별도 협의코자 함.  끝.