		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[ 소화전 관련 건의사항 ]○ 민원내용 : 민원인 집(구로구...

안녕하십니까?

****** 응답소를 통해 신청하신 민원에 대하여 답변드립니다.

********************

****************************

민원내용: 집 주변에 소화전이 3m 간격으로 설치된 사유와 소화전 철거 요청

① 민원사항: 집 주변에 소화전이 3m 간격으로 설치된 사유

- 답변내용: 소방용수시설은(소화전) 상업지역 및 공업지역 외에 설치하는 경우 소방대상물과의 수평거리를 140m 이하가 되도록 설치하여야 하며 통상적으로 소방용수시설(소화전)은 상수도 배관이 있는 도로상 소방용수시설(소화전) 간격을 140m 이내로 설치함.

해당 건물지번 앞 도로상에 설치된 소방용수시설(소화전) 간격은 약 106.2m(건물 지번에서 남동쪽으로 약 78.3m, 북서쪽으로 약 27.9m)로 설치 되어있으며,  해당 지역은 주택밀집 지역으로 도로가 협소하고 경사도로 이며, 주·정차로 인하여 소방차 진입이 어렵고 화재 시 소방용수 확보가 곤란하여 주변지역 보다 수원확보를 위하여 소화전이 다소 많이 설치되었습니다.

② 민원사항: 소화전 철거 요청

- 답변내용: 위에서 설명 드린바와 같이 해당 지역은 주택밀집지역으로 소방차 진입이 곤란하고 화재발생 시 수원확보를 위하여 필요한 소화전을 철거할 수 없음을 이해하여 주시기 바랍니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 궁금하신 사항은 구로소방서 재난관리과 ************** 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

담당자							강태욱			대응총괄팀장					이근철					재난관리과장					06/23 우성삼
협조자
시행			재난관리과-4143									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)															/
전화		02-2681-1408						/전송			02-2618-3109					/	kangtaigong@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)