코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동주택 옥상 출입구 안전점검 계획 보고(알림)

1. 관련 문서

가. 소방청 화재예방과-2763(2021.5.21.)호 「공동주택 옥상 출입문 안전관리강화 알림」

나. 예방과-1277(2021.1.19.)호 「2021년 화재취약대상 집중 소방안전관리 대책 알림」

다. 예방과-10837(2021.5.21.)호 「아파트 화재로 인한 인명피해 저감 홍보계획 알림」

라. 예방과-11137(2021.5.24.)호 「아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 알림」

마. 예방과-12793(2021.6.17.)호 「공동주택 옥상 출입구 안전관리 강화 추진 계획 알림」

2. 최근 경기도 소재 아파트에서 화재 시 연기로 인해 최상층 승강기 기계실 출입구를 옥상 출입문으로 착각하여 다수의 사상자가 발생한 사건과 관련 공동주택 옥상의 출입구 안전관리 강화를 위한 안전점검을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 추진기간: 2021. 6. 28.(월)~8. 27.(금)(2개월)

나. 추진대상: 현대홈타운(장안동 336번지) 등 21개단지

- 총 공동주택 410개단지 중 최근 주상복합(공동주택) 등 소방특별조사 실시 대상 제외 고층 건물순 5% 선정 표본조사

다.  조 사 자 : 소방특별조사 3개조 6명

※ 표본조사 이외의 대상의 경우 추후 소방활동자료조사 시 확인(현장대응단 및 119안전센터)

▽소방활동자료조사 실시 기준 - 특급·1급: 연 1회이상 / 2·3급: 2년에 1회 이상

라. 중점 추진사항

- 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 및 정상작동 여부 확인(※ KFI인증 제품 여부확인)

- 옥상 출입문 위치, 옥상 대피공간 여부 등 확인

- 옥상 출입문 유도등 설치 여부 및 점등상태 등 확인

- 관계인 옥상 출입문 안전관리실태 확인(개방여부, 시건할 경우 활용방법 등)

- 법개정(2016.2.29.) 이전 허가된 공동주택 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 권고(독려)

3. 행정사항

○ 재난관리과 및 관할 현장대응단, 119안전센터에서는 표본조사(21개 대상) 이외 대상에 대하여 정기 소방활동자료조사 시 공동주택 옥상출입문 안전점검을 병행 실시하여 주시기 바랍니다

※ “사회적 거리두기 2단계” 유지에 따라 현장방문 안전점검시 코로나19 감염병 확산 방지를 위한 “감염병 예방수칙 준수”(마스크, 고글, 보호장갑 등 개인위생도구 반드시 착용) 철저.

붙 임: 1. 공동주택 옥상 출입구 안전관리강화 추진 계획 1부.

2. 옥상출입문 설치실태 조사서 1부.

3. 옥상출입문 안전점검 추진 결과(제출서식) 1부.

4. 공동주택 옥상 출입구 안전점검 대상 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	최오영		검사지도팀장	구익현		예방과장	06/25 송기웅
협조자
시행	예방과-9196	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동 434)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1281	/전송	02-2214-5119	/	25016@seoul.go.kr	/	부분공개(6)