문서번호	시설보수과-5543
결재일자	2021. 6. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이석근		임준빈	06/25 代백선호
협조
	운영과장		代이도훈

2021 하수시설물(차집관로)

착수보고회 개최결과 보고

2021. 6. 25.

중랑물재생센터

시설보수과

- 2021 하수시설물(차집관로)기술진단용역 -

착수보고회 개최결과 보고

2021년 중랑물재생센터에서 유지관리하고 있는 중랑수계 및 청계수계외 1 차집관로에 대한 기술진단용역의 원활한 추진을 위하여 추진방향, 수행계획 및 관계자 의견 수렴을 위한 착수보고회 개최결과 보고임.

□ 용역현황

○ 용역명 : 중랑물재생센터 중랑수계 차집관로 기술진단용역

- 용역기간 : 2021. 5.12.~12.15.

- 용 역 비 : 319,651,640원(부가가치세 포함)

- 용역업체 : ㈜에코베이스외 1

- 진단대상 : 중랑수계 차집관로(중랑천외 15개) L=93.8km

○ 용역명 : 중랑물재생센터 청계수계외 1 차집관로 기술진단용역

- 용역기간 : 2021. 5.17.~12.15.

- 용 역 비 : 171,460,740원(부가가치세 포함)

- 용역업체 : ㈜단엔지니어링외 1

- 진단대상 : 청계수계외 1 차집관로(자양노선외 8개) L=42.6km

□ 진단방향

○ 기본현황 조사

- 하수도 정비기본계획, 하수도대장, GIS 자료, 정밀조사용역결과 등

자료 분석 및 현황조사

○ 현상진단

- 유량 및 수질조사, 표본지역 상세조사(CCTV, 필요시 SONAR 등)

○ 개선대책 및 유지관리방안 수립

- 현황조사 및 현상진단결과를 토대로 문제점 도출 및 개선대책 수립

- 점검, 청소주기 및 중점관리사항 등 관거 유지관리방안 제시

□ 착수보고회 개최결과

○ 일    시 : 2021. 6.25.(금) 14:00∼16:00

○ 장    소 : 중랑물재생센터 본관 3층 회의실

○ 참 석 자 : 20인

- 중랑물재생센터(10명) : 시설보수과장,운영관계자 및 담당자

- 용역사(4명) : 사업책임기술자, 분야별책임기술자

○ 보고내용

- 과업수행계획 및 현상진단

- 문제점 도출 및 개선방안 수립

- 하수시설물 유지관리 방안 수립

○ 발주처 의견

- 수질 측정위치 선정방법 협의 필요

(지천 좌·우안 말단부, 합류부 초입부)

- 2017년 이후 시행한 차집관로 정밀조사용역 성과품 활용

- 차집관거 내부 유수장애(공사잔재 등) 요인 조사확대 실시

- 퇴적토 물량 산출 필요

- 우수토실 문제점 및 보완방안 검토필요

- 맨홀 구체 상태 등 확인 필요 등

- 초음파 장비(SONAR) 투입여부 검토필요

□ 향후 계획

○ 착수보고회 결과 반영, 향후 세부 추진계획 수립

○ 중간보고회 개최 : 9월 중

○ 최종보고회 개최 : 11월 중.  끝.