문서번호	시설관리과-11264
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
유명수	김성호	이태형	06/28 박동석
협 조
	급수운영과장		이승완
	급수관리팀장		최용진
	주무관		박상권

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

2021. 6.

북부수도사업소

(시설관리과)

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의해 실시하는 우리사업소 관내(강북,도봉,노원)『2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획』을 보고 드림.

Ⅰ	추진 개요

□ 추진목적

❍ 도로상 맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 함.

□ 추진근거

❍ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부지침 제192호, 2021.2.19.)

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266, 2020.7.16.)

❍ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016.8.23.)

□ 실시주기 : 2년 1회 이상

구 분	초기점검	정기점검	정밀점검	긴급점검
점검주체	맨홀 관리기관	도로관리청	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관
점검시기	최초 1회	2회/년	2년 1회 이상	필요시
점검범위	외부, 내부조사	맨홀 외관조사	외부,내부조사
점검방법	자체/업체점검	자체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	고급기술자	-	고급기술자

□ 실시내용

구 분	맨홀외부	맨홀내부
점검내용	· 맨홀뚜껑 (균열, 뚜껑면과 단차, 덜컹거림 등) · 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) · 높이조정부(균열, 파손 등)	· 내구성시험(강도, 중성화) · 맨홀 표면손상(철근노출 등) · 맨홀 파손상(상부, 벽체, 바닥 콘크리트) · 맨홀 균열(균열폭 점검) · 맨홀 침입수 및 나무뿌리 침임

Ⅱ	그간 추진사항

□ 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」마련(2016.7.20.)

□ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진 수립(2016.8.23.본부장 방침)

□ 상수도 맨홀 정밀점검 용역추진(2020년)

구 분	지역	대상	수량	사업비(천원)	비고
급수운영과	노원,도봉구	상수도맨홀	*****	*******
시설관리과	강북구	상수도맨홀	*****	*******

Ⅲ	2022년 상수도맨홀 정밀점검 용역 계획

□ 추진지역 : 사업소 관내(강북, 도봉, 노원)

□ 상수도맨홀 정밀점검 용역 개요

❍ 용역대상 : ******************************************

❍ 용역기간 : 2022.03~12월

❍ 사 업 비 : *******

□ 발주방법

❍ 상수도 맨홀 정밀점검 용역(강북구,도봉구,노원구 관내)기술용역 타당성심사 의뢰 후 그 결과에 의거 발주 시행

❍ 신속한 용역수행(과업기간/맨홀수량) 및 맨홀 점검결과 관리의 효율성을 위해 과별 분리발주

❍ 시설물유지관리업 또는 시설물안전법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체에 용역 발주

□ 추가과제

❍ 맨홀(밸브실) 점검결과 GIS 관리를 위한 등록자료 추가 작성

❍ 포장도로관리시스템상 미 입력된 시설물번호(GIS) 일괄 확인 등록

Ⅳ	향후계획

❍ 기술용역 타당성 심사요청 : `21. 7월

- 맨홀 정밀점검 용역(사업소 → 기술심사담당관)

❍ 기술용역 타당성심사 결과 본부 보고 : `21.7.9(금)

❍ 용역발주 : 2022. 2월

❍ 용역시행 : 2022. 3 ~12월

붙임 : 1. 시설물점검표 등록양식 1부.