문서번호	안전관리과-5477
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	안전관리과장	시설국장
전용현	신정	06/29 김홍길
협 조
	도시철도국장		한유석

본부 건설공사장

‘21년 7월 안전점검 계획

2021. 6.

도시기반시설본부

(안전관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

'21년 7월 건설공사장 안전점검 계획

본부 발주 건설공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방과 고품질의 도시기반시설 조성을 위하여 7월 안전점검 시행 계획을 보고 드림.

1		추 진 근 거

□ 사망사고 제로화를 위한 안전관리 계획(본부장방침, ‘21.1.27.)

□ 건설공사 현장점검지침 (국토교통부, ‘16. 1.)

□ 코로나19 확산방지 건설공사장 대응지침 (본부장방침, ‘20. 6.)

○ 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침(총무부-11417, ‘20.6.26.)

2		정기 안전점검

□ 점검개요

○ 점검대상 : 73개 공사장 (시설국 60개, 도시철도국 12개, 행정국 1개)

계	시 설 국				도 시 철 도 국		행정국
	토목부	건축부	설비부	방재 시설부	도철 사업부	도철 토목부	총무과
73	26	22	1	11	7	5	1

※ 대형공사 내 전기, 기계 등 소규모 공사 포함하여 안전점검 시행 중

○ 점검기간 : ‘21. 7. 1.(목) ~ ’21. 7. 30.(금)

○ 점검 제외 공사장 : 11개 현장 (토목부 3, 건축 4, 방재시설부 4)

- 제외사유 : 신규현장, 공사중지(보완설계), 준공준비, 수방기간 착공협의(하천점용) 등

□ 추진방향

○ 착공 초기, 준공시기가 도래하여 공사 진행이 적은 현장 등은 점검인력 부족 등의 사유로 1회 점검

- 토목부 6, 건축부 3, 설비부 1, 방재시설부 3,  도철사업부 3(부서 요청)

○ 우기대비 공사장 안전점검 추진

- 수방기간(2021.5.15. ~ 10.15.)을 감안하여 하천내 공사장 및 각 현장의 사면안전, 배수로 등 위험요인 집중 점검

- 붙임 6 안전점검표를 참조하여 점검 실시

○ 서소문청사 제1동 외벽 리모델링 공사 안전점검 – 월 1회

- 주요 점검내용 : 구조분야 위험공종(비계 등) 안전점검

○ 정기점검

- 코로나19 대비 대응 상태 확인

- 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐, 끼임, 넘어짐) 집중 점검

- 안전문화 정착 2단계인 건설공사장 중점관리 20대 항목 점검

- 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장, 민원 등 현장 문제점 파악

- 주요 안전에 관한 사항 중점점검

□ 점검방법

○ 불시점검

- 불시점검 사유

· 정기점검(예고점검)으로 이완된 안전의식 고취 및 재해예방

· 불시점검을 통한 현장의 불안전한 작업방법 개선

○ 점검조 편성 : 2개 조로 편성 운영

- 1조(2~3명) : 직원(1명) + 민간전문가(1~2명)

- 2조(1~2명) : 직원 1~2명으로 구성

○ 점검횟수 : 2회 이상

- 안전관리과 : 2회 이상/월 (외부위원 합동점검)

- 공사부서 : 2회 이상(자체점검 1회 + 외부위원 합동점검 1회)

□ 중점 점검내용

○ 특별 안전점검

- 서소문청사 제1동 외벽 리모델링 공사 안전점검

· 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐-추락, 끼임, 넘어짐) 집중 점검

○ 우기대비 공사장 안전점검

- 수방계획서 수립여부

· 비상연락망 정비 및 비상용 자재 및 장비상태

· 지하매설물 현황파악 및 관련기관 공조체계 유지 등

- 사면안전에 관한 사항

· 사면보호시설 설치 여부

· 굴착 사면의 구배 및 배수로 확보와 정비 여부

· 계측기 미설치 및 설치시기 지연, 계측빈도 등

· 외부인 출입금지 조치 등

- 하천내 공사장 안전에 관한 사항

· 하천내 유수장애시설 및 안전시설 점검

· 바지선 계류장 및 고정로프 등

· 제방 법면 가시설 및 배수로 상태 등

○ 코로나-19 대비상태

- 공사장 대비상황 확인

· 코로나-19 확산에 따른 공사장 대비상황 확인

‣ 근로자 일일 근무현황, 체온계, 마스크, 소독제 비치, 안전교육 실시 여부, 홍보, 일일 체크리스트 등

○ 건설공사장 중점관리 20대 기본 준수 항목 등

- 안전난간, 전도방지시설 중점 점검

· 추락, 협착/충돌, 전도, 낙하, 붕괴, 감전, 기타

- 안전문화 정착 2단계 추진 (1단계 : 안전모, 안전대 착용)

· 안전난간 : 2m이상 추락위험 단부(작업발판 및 구조물 개구부)

· 전도방지시설 : 이동식비계(작업발판 기준 2단이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

- 안전감리 활동상황 확인

· 매일 안전활동사항 감리일지 기록여부 확인

· 시공사 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

- 외부전문가 활용 안전·품질 점검 병행 실시

- 안전관리계획서 작성․승인 및 이행 여부

- 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

3		행 정 사 항

□ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방활동 강화

○ 책임건설사업관리기술자에게 시정지시 및 공사부서에 통보

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출 (단, 자문검토 등으로 7일 이상 소요되는 지적사항에 대해서는  처리계획 제출)

□ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

○ 소요예산 : 77명×220천원 = 16,940천원

○ 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 사무관리비(건설공사장 안전 품질점검)

따로붙임  1. 2021년 7월 안전점검대상 공사장 현황 1부.

2. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.

3. 코로나19 예방을 위한 현장 점검(보고서식) 1부.

4. 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 1부.

5. 안전점검시 주요 확인 사항 1부.

6. 우기대비 공사장 안전점검 세부 사항 1부.  끝.