문서번호	시설보수과-5470
결재일자	2020. 10. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		김준섭	10/15 변봉섭
협 조
	주무관			이승환
	주무관			이철형
	주무관			조호영

추석대비 안전점검 결과 조치계획 보고

(관악도림교 상류교, 호암길지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

추석대비 안전점검 결과 조치계획 보고

(관악도림교 상류교, 호암길 지하차도)

시민생활 불편사항 해소를 위해 시행한 ’20년 추석대비 도로시설물 안전점검 결과에 대한 조치계획 보고임

□ 추석대비 안전점검

○ 일    시 : ’20.8.31.(월) ~ 9.18.(금) [3주간]

○ 대상시설물 : 60개소(교량16, 고가8, 입체교차로2, 복개14, 터널8, 지하차도12)

○ 주요지적사항 : 41건 (포장파손 23, 배수불량 9, 기타 9)

○ 조치결과 : 기동반 및 일상유지보수 업체(단일공사 포함) 보수 예정

□ 추석대비 점검 지적사항 우선 정비대상 현황

○ 관악도림교 상류교 (2종시설물)

- 집중호우로 인한 포장 망상균열 및 종단균열 발생과 포장 패임발생 등으로 시설물 내구성 증진 및 차량 주행성 확보를 위해 재포장 필요

※ 관악도림교(상류교) 시․종점(신사로) 도로 재포장 시행

공 종	단위	규모	소 요 예 산 (단위:천원)
			계	공사비	관급비	폐기물비
*** ******	*	***** **************	*******	******	******	*****

관악도림교(상류교)	망상균열 및 종단균열	포장 노후 및 패임

○ 호암길 지하차도 (3종시설물)

- 집중호우 인한 포장면 망상균열 및 패임 발생으로 시설물 내구성 확보 및 차량 주행성 확보를 위한 재포장 필요

공 종	단위	규모	소 요 예 산 (단위:천원)
			계	공사비	관급비	폐기물비
***	*	***** ***************	******	******	*****	***

호암길 지하차도	지하차도 포장 노후	망상균열 및 패임

□ 검토의견

○ 추석대비 안전점검 결과 도로포장면 노후 파손 및 망상균열이 심한 관악도림교(상류교) 및 호암길지하차도에 대하여 시민불편사항 해소 및 시설물 내구성 확보를 위해 재포장을 시행코자 하며

- 관악도림교(상류교) : 도로시설물 유지보수(교량,고가)연간단가

- 호암길지하차도    : 도로시설물 유지보수(터널,복개,지하차도)연간단가

○ 상기 재포장을 위한 소요예산은 예산범위 내에서 시행 후 설계변경에 반영 정산코자 함.

붙임 : 개략공사비 내역 각1부. 끝.