심장충격기 점검표				결재	담당자				진압3팀장		119안전센터장
신정119안전센터-2757					이용석				이종욱		07/01 김병철
점 검 일 시	2021년 07월 01일		소방서/ 부서명	양천소방서/신정119안전센터
제품명(제조사)	Zoll X-series		제조년일	2017.06.
제품시리얼번호	AR17F025206		차랑번호 (설치장소)	70두5650		(양천6-1)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2023.01.23.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			해당없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			√
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			해당없음
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(6) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 이용석								이용석

점 검 일 시	2021년 06월 01일		소방서/ 부서명	양천/신정119안전센터
제품명(제조사)	NT-381(2019.05.01.)		제조년일	2019.05.01.
제품시리얼번호	10050-0000********		차랑번호 (설치장소)	사무실
점검사항			양호	불량	비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√		유효기간 : 2023.6.30.
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터					심전도 케이블 없음
- 심장충격 패들 케이블					패들없음
- 일회용 패드 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√		기기일체형
5. 일회용품
- 심전도용 전극
- 기록용지
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음					메모리카드 삽입
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)					( 0) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 이용석							이용석

점 검 일 시	2021년 06월 01일		소방서/ 부서명	양천/신정119안전센터
제품명(제조사)	CU SP1		제조년일	2015.9.16
제품시리얼번호	G1M44A0388		차랑번호 (설치장소)	99노7938				양천21호
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√			유효기간:2021년 12월
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터						심전도 케이블 없음
- 심장충격 패들 케이블						패들없음
- 일회용 패드 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√			기기일체형
5. 일회용품
- 심전도용 전극
- 기록용지
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음						메모리카드 삽입
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 이용석							이용석

심장충격기 점검표				결재	담당자				진압3팀장		119안전센터장
신정119안전센터-2757					이용석				이종욱		07/01 김병철
점 검 일 시	2021년 06월 01일		소방서/ 부서명	양천소방서/신정119안전센터
제품명(제조사)	필립스제세동기		제조년일	2020.10.01
제품시리얼번호	*********1		차랑번호 (설치장소)	78노7460		(양천6-7)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2022.05.31.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			해당없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			√
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			해당없음
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(2) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 이용석								이용석