소방장비 고장발생보고서(발산 6-3호)
문서번호	발산119안전센터-3215	결재	담당자	1팀장	센터장
등록일자
			고다원	김기용	07/01 백광욱
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	발산 구급차량 (6-3호)	관리부서	발산119안전센터(구급대)
고 장 일 자	2021. 07. 01. (목)	장 소	발산119안전센터
조 치 사 항	플라잉모터스 입고 수리 업체 위치 : 서울시 강서구 방화대로22 (외발산동 소재)
원인 및 상태	구급차량 시동후 운행시 엔진오일 및 부동액 누유
담당자 의견	오일 팬 , 파이프 , 호스 노후화로 인한 누유 발생 , 주간 점검시 수시로 잔량 체크하여 보충하고 있으나 지속적인 누유 발생으로 운행에 지장 우려 있음 . 수리 요함
그 밖의 사 항	차량 수리사진 별도 송부 . 점검결과 명세서 붙임 첨부
고장 발생 내역
수 리 품 명				비고
엔진오일 팬 오일누유 바닥히터 파이프 부동액누유(바닥중) 라바호스(상) 부동액누유 대우4륜 점등 전 활대링크 유격				해당 부품 교체 및 수리
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 07월 01일 장비담당자 1팀 소방교 고다원 2팀 소방사 김진욱 3팀 소방사 김승중

	발산119안전센터장