문서번호	시설관리과-15552
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	★시설안전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
유형근	유세종	代이유찬		07/01 김정애
협 조
	급수운영과장		채재일
	급수관리팀장		이훈재
	주무관		이희철
	주무관		이한성

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

2021. 7.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의해 우리사업소(종로,중구,성북,용산구) 「2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획」을 보고 드림.

1	추 진 개 요

□ 추진목적

❍ 도로상 맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 함.

□ 추진근거

❍ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부지침 제192호, 2021.2.19.)

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266, 2020.7.16.)

❍ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016.8.23.)

□ 실시주기 : 2년 1회 이상

구 분	초기점검	정기점검	정밀점검	긴급점검
점검주체	맨홀 관리기관	도로관리청	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관
점검시기	최초 1회	2회/년	2년 1회 이상	필요시
점검범위	외부, 내부조사	맨홀 외관조사	외부,내부조사
점검방법	자체/업체점검	자체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	고급기술자	-	고급기술자

□ 실시내용

구 분	맨홀외부	맨홀내부
점검내용	· 맨홀뚜껑(균열, 단차, 덜컹거림 등) · 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) · 높이조정부(균열, 파손 등)	· 재료시험(반발강도시험 및 탄산화시험) · 맨홀 표면손상(철근노출 등) · 맨홀 파손상(상부, 벽체, 바닥 콘크리트) · 맨홀 균열(균열폭 점검) · 맨홀 침입수 및 나무뿌리 침임

2	그간 추진사항

□ 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」마련(2016.7.20.)

□ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진 수립(2016.8.23.본부장 방침)

□ 맨홀 정밀점검 용역 추진(2018~2020년)

구 분	계	2018년	2020년	비고
지역	강북	강북	강북
대상	중부 관내	중구,용산,종로,성북	중구,용산,종로,성북
수량 (개소)	40,661	20,383	20,278
사업비 (백만원)	1,854	849	1,005

3	2022년 정밀점검 용역 계획

□ 점검 방향

❍ 「도로상 맨홀정비 및 관리지침」규정에 근거 정밀점검 용역 실시

❍ 평가기준(상태평가)에 따라 불량맨홀 선정 및 정비로 안전사고 예방

❍ 평가자료를 전자적 자료(데이터베이스 구축)화 하여 체계적인 유지관리

□ 정밀점검 용역 개요

❍ 용역대상 : 상수도 맨홀 20,278개소

❍ 용역기간 : 2022.03~12월

❍ 사 업 비 : 1,014백만 원

❍ 정밀점검 용역 세부계획

구 분	계	중구	용산구	종로구	성북구	비고
상수도 맨홀 (개소)	20,050	3,676	4,806	5,076	6,492
사업비 (백만원)	1,014	189	251	254	320

※ 2021.6.24.일 기준 서울시 포장도로관리시스템 자료(소화전 맨홀 제외)

□ 발주방법

❍ 상수도 맨홀 정밀점검 용역(중구,용산,종로,성북구 관내)기술용역 타당성심사 의뢰 후 그 결과에 의거 발주 시행

❍ 신속한 용역수행(과업기간/맨홀수량) 및 맨홀 점검결과 관리의 효율성을 위해 구별 분리발주

□ 추진방법

❍ 시설물유지관리업 또는 시설물안전법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체에 용역 발주

4	향후계획 및 행정사항

□ 향후일정

❍ 기술용역 타당성 심사요청 : `21. 7월

- 맨홀 정밀점검 용역(사업소 → 기술심사담당관)

❍ 기술용역 타당성심사 결과 본부 보고 : `21.7.9.(금)

❍ 용역발주 : 2022. 2월

❍ 용역시행 : 2022. 3 ~12월

□ 행정사항

❍ 맨홀(밸브실) 점검결과 GIS관리를 위한 등록자료 추가 작성(붙임3)

❍ 포장도로관리시스템상 미입력 시설물번호(GIS) 일괄확인 등록

붙임 : 1. 2020년 맨홀 정밀정검 대상 구별 각 1부.

2. 2020년 맨홀 정밀점검 설계내역서 구별 각1부.
3. 시설물 점검표 등록양식 1부.

4. 맨홀 정비 및 관리지침 1부.  끝.