문서번호	방재시설부-8698
결재일자	2021. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김동현		오열상	07/02 代김태중
협조	방재시설과장		김태중
	치수시설과장		代이병환

’21년 7월 건설공사장 점검계획

2021. 7.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

’21년 7월 건설공사장 점검계획

우리부 건설공사장의 각종 안전사고 예방 및 수준 높은 건설  공사장 품질관리를 위한 7월 건설공사장 점검계획을 다음과 같이 수립하여 시행코자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 안전하고 품질 높은 현장관리계획(본부장방침 ’19. 2.20.)

□ ’21년 7월 건설공사장 안전점검 계획(시설국장방침 ’21. 6.29.)

□ 건설공사장 맞춤형 안전점검 계획(본부장방침 ’21. 2.25.)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’21. 7. 2. ~ 7. 30.

○ 점검방법 : 합동점검(1회 이상/월), 자체점검(1회 이상/월)

○ 외부전문가 합동점검 세부시행 방안

- 외부전문가(구조, 토질, 안전, 품질 등)와 합동점검 1회/월 실시

․점  검  자 : 외부전문가, 공사관리관, 건설사업관리단, 시공사

․외부전문가 : 방재시설부 안전점검위원, 분야별 특급기술자 이상,

퇴직 공무원 등

․ 점검절차

세부계획 수립 (공사부서)		안전관리과에 점검계획통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)		외부전문가와 합동점검 시행 (시공사, 감리단,공사관리관)		점검 및 조치결과 통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)

※ 공사관리관 자체점검은 수시 시행

○ 점검대상 : 9개현장(4개현장 점검 제외)

연번	사 업 명	비 고
1	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
2	국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사
3	사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사
4	신상도 지하차도 확장공사
5	난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
6	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 1공구
7	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 2공구
8	강동구 자원순환센터 건립공사
9	난지물재생센터 환경개선사업
10	반포천유역분리터널건설공사	공사중지
11	중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사	공사중지
12	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	제외(시운전)
13	응봉유수지 CSOs저류조 설치공사	공사중지

□ 점검방향

○ 우기대비 공사장 안전점검

- 수방계획서 수립 적정여부(비상연락망 정비, 비상용 장비, 지하매설물 현황파악, 관련기관 공조체제 등)

- 굴착(사면) 안전관리 상태(배수로 확보 및 정비, 계측기 설치, 외부인 출입금지 조치 등)

- 하천내 공사장 안전관리 상태(유수장애시설, 법면가시설, 배수로 등)

- 붙임 7-1. 안전점검표를 참조하여 점검 실시

○ 코로나-19 확산에 따른 공사장 대비상황 확인

○ 건설공사장 중점관리 20대 항목 점검

- 안전난간, 전도방지시설 중점 점검

· 추락, 낙하, 붕괴, 감전, 협착/충돌, 전도, 기타

○ 안전문화 정착 2단계 추진 (1단계 : 안전모, 안전대 착용)

- 안전난간 : 2m이상 추락위험 단부(작업발판 및 구조물 개구부)

- 전도방지시설 : 이동식비계(작업발판 기준 2단이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

○ 안전감리 활동상황 확인

- 매일 안전활동사항 감리일지 기록여부 확인(사진첨부)

- 시공사 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

○ 장비작업계획서 작성 및 이행여부

○ 안전관리계획서 작성·승인 및 이행여부

○ 시공계획서와 시공상세도 작성 및 이행여부

□ 외부 정밀안전보건컨설팅 업체에 안전관리 컨설팅 의뢰

○ 대상현장

- 현장여건이 복잡하고 열악한 현장

- 중규모 이하 시공업체로 안전관리의식 수준이 낮은 업체

※ 동일사례 반복지적 등 안전사고 발생우려가 있는 현장 지정

○ 주요내용

- 근로자 안전의식 수준파악 및 불안전행동 특성 분석

- 행동특성에 맞는 근로자 교육 및 현장여건에 맞는 관리자 교육

○ 기대효과

- 현장 및 근로자 특성을 고려한 안전교육으로 효과 극대화

- 근로자, 안전담당자 교육·상담을 통한 안전점검 체계 개선

※건설공사장 맞춤형 안전점검계획(본부장 방침 방재시설부-2411, ’21. 2.25.) 참조

Ⅲ		행정사항

□ 점검 지적사항에 대한 처리

○ 긴급한 사항 및 경미한 사항은 즉시 현장 시정하고 점검결과 제출

○ 7일이상 소요되는 지적사항에 대해서는 처리계획 제출 및 조치완료후 결과제출

○ 점검결과 동일사례 반복지적 및 안전사고 발생우려가 있는 현장은

현장별 점검계획 수립 (건설사업관리단)		공사관리관에 점검계획보고 (감리단 ⇒ 공사관리관)		외부전문가와 합동점검 시행 (시공사, 감리단, 공사관리관)		점검 및 조치결과 제출 (감리단 ⇒ 공사관리관)

□ 점검결과 보고

○ 따로 붙임 2, 3 점검결과 보고 : 8월 2일한

□ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

○ 현장점검비 : 220,000원

○ 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 사무관리비

□ 외부 정밀안전보건컨설팅 업체 교육비용

○ 1회당 약 100만원

○ 산업안전보건관리비 지출 가능

붙임  1. 2021 7월 건설공사장 점검계획(안전관리과) 1부.

2. (공사관리관 안전점검) 건설공사장 안전점검 결과보고서 1부.

3. (공사관리관 안전점검) 안전점검표(외부자문위원) 1부.

4. 코로나19 확산방지를 위한 건설공사장 대응지침 1부.

5. 7월 공사장별 외부전문가 합동점검 계획 1부.

6. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.

7. 안전점검시 주요 확인사항 1부.

7-1. 우기대비 건설공사 등 안전점검 표 1부.

8. 건설공사장 맞춤형 안전점검 계획(방재시설부) 1부.

9. 분야별 안전점검 위원(방재시설부) 1부.  끝.