코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년도 소형사다리차 도입 관련 선호도 조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-11553(2021.6.29.)호『소형사다리차 시연회 개최 결과 알림』

나. 소방행정과-6702(2021. 6.30.)호『2022년도 소형사다리차 도입 관련 선호도 조사 알림』

2. 우리서 2022년도 내용연수 경과 교체 예정 소방차량(펌프차) 선호도 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 교체대상: 현장대응단 펌프차(20호, 83두5443) / 2011년식

나. 제작업체: 3개 (에버다임, 진우에스엠씨, 진화이앤씨)

다. 조사방법: 부서별 자체 선호도 조사 후 가장 선호하는 펌프차 선정 제출

라. 조사결과: ㈜에버다임 선정

- ㈜에버다임: 대응단, 발산, 방화, 마곡

- ㈜진우에스엠씨: 화곡, 개화

부서	교체희망차량		선정사유	비고
	차량명	업체명
대응단	(기존) 중형 펌프차 (희망) 18m급 소형사다리차	㈜에버다임	① 규격 : 트러스 구조(직진3단) 및 잭 실린더 수직 확장형 선호 ② 사유 : 2021년형 측면적재함 등 공간감 증대에 따른 기대 및 기존 에버다임 사다리차량 사용한 바 편의성 우수
화곡	(기존) 중형 펌프차 (희망) 18m급 소형사다리차	㈜진우에스엠씨	① 바스켓 용량과 탱크 용량이 커서 활용도 우수 ② 작업대의 좁은 회전반경으로 협소 환경에서 작업에 용이
발산	(기존) 중형 펌프차 (희망) 18m급 소형사다리차	㈜에버다임	① 규격 : 직립형 아웃트리거 및 트러스트 구조 ② 사유 : 직립형으로 운용시간 단축 및 좁은 공간에서 사용이 용이함
방화	(기존) 중형 펌프차 (희망) 18m급 소형사다리차	㈜에버다임	① 잭실린더 수직 확장형으로 별도의 전폭공간을 필요하지 않아 이면도로에 등 좁은 공간에서도 활용성이 높음
개화	(기존) 중형 펌프차 (희망) 18m급 소형사다리차	㈜진우에스엠씨	① 규격 : 3.5/5톤형, 직진붐 방식 선호 ② 사유 : 각종 재난현장 출동 및 도심의 협소골목 지역에 사용할 수 있다
마곡	(기존) 중형 펌프차 (희망) 18m급 소형사다리차	㈜에버다임	① 전개시간이 짤방 신속하게 구조활동 가능 ② 대기업 제품으로 사후 a/s나 안전성 면에서 신뢰

붙임  소형사다리차 선호도 조사 결과 각 1부.  끝.

담당자	문부현		장비회계팀장	양덕주		소방행정과장	김용태		소방서장	07/02 代김용태
협조자
시행	소방행정과-6802	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3663-1130	/		/	부분공개(7)