문서번호	시설관리과-13047
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
지예솔		이연창	07/06 유명은
협조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(염창동 249-** 소화전 이설공사)

2021. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

「염창동 ******** 소화전 이설공사」의 시공업체인 ********** ***으로부터 사급자재 공급원 승인요청서가 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : ************ 소화전 이설공사

○ 공사위치 : ************

○ 공사개요 : D=100mm 지상식소화전 1개소 철거 후 이설

□ 검토내용

연번	품명	규격	제조회사명	KC인증여부	KWWA/KS 인증여부	검토 의견	비고
1	주름마디 스테인리스강관	(80~1000mm)	㈜신안주철	KCW-2013-0148	제02-2583호	적정
		(80~1000mm)	한국주철관공업㈜	KCW-2011-0002	제1556호	적정
2	스테인리스강관 이음쇠(소켓)	(13,20,25,40,50)	진원개발㈜	KCW-2012-0124	KWWA-14-039호	적정
		(13,20,25,40,50)	㈜하이스텐	KCW-2011-0043	KWWA-14-002	적정
3	새들붙이분수전	A형(나사식)	㈜하이스텐	KCW-2012-0025	KWWA-14-030호	적정
		A형(볼식) f(플래지식) s(나사식)	부덕실업㈜	KCW-2012-0186	KWWA-CP-2014-140호	적정
4	덕타일주철이형관	(80~800mm)	한국주철관공업(주)	KCW-2011-0003	KWWA-KS-2016-018	적정
			㈜세계주철	KCW-2013-0218	KWWA-KS-2016-079	적정
5	청동밸브,앵글밸브	(13,20,25,40,50)	건일브론즈밸브	KCW-2015-0067	KS B 2301	적정
6	수도용고무	1종1호, 3종	남호특수고무	KCW-2013-0017	KTR-18-0058	적정
7	KP접합부속 (볼트/너트)	-	신안주철	-	KWWA-KS-2016-036	적정
8	플랜지접합부속 (볼트,너트)	80~400	㈜대길통상	-	KS B 1010	적정
9	부단수 활정자관	(80~1000mm)	진원개발㈜	KCW-2012-0125	KWWA-CP-2014-166호	적정
		(80~1000mm)	대풍건설	KCW-2011-0256	KWWA-CP-2014-125호	적정
10	누수방지용새들	쇄사(부순모래)	부덕실업㈜	KCW-2012-0559	KWWA_CP-2014-138호	적정
11	이탈방지압륜	(80~1000mm)	㈜동광주철	-	KWWA-13-006	적정
12	맨홀,고정틀	-	㈜정원주철	-	2014-0005	적정
13	환토재	쇄사(부순모래)	㈜청현기업	-	-	적정
14	벽돌(점토벽돌)	벽돌	㈜중앙벽돌	-	KS L 4201	적정
15	시멘트(포틀랜트 시멘트)	시멘트	성신양회㈜	-	KS L 5201	적정
		-	한일시멘트㈜	-	KS L 5201	적정
16	골재(40mm혼합석)	골재	㈜석진산업	-	-	적정
17	흄관 (원심력철근콘크리트관)	흄관	홍일기업㈜	-	KS F 4403	적정
18	밸브실기초블럭 재활용합성수지적벽 원형밸브실받침	밸브실기초블럭	㈜에코신화	-	-	적정

□ 행정사항

○ 상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재 공급원을 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 시공사 경희건설(주) 및 감리사 ㈜대한컨설탄트에 통보코자 합니다.

붙임  사급자재 승인요청서 및 인증서 각 1부.  끝.