문서번호	안전관리과-10325
결재일자	2021.7.6.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		생활안전팀장		안전관리과장		안전건설교통국장 직무대리
정윤성		이성엽		代정창열		07/06 최연우
협조

★ ◉

- 2021 도시재생 연계에 따른 - 송정동 골목길 비상소화장치 설치 계획

2021. 7.

[안전관리과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	전문가			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	이해당사자			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등발생요인			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 ☑ ( ) 무 □
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 ☑ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 ☑ ( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 ☑ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2021 도시재생 연계에 따른 -

송정동 골목길 비상소화장치 설치 계획

2021 도시재생 연계사업 추진에 따라 송정동 일대 노후 주택 밀집 지역에 비상소화장치를 설치하여 화재발생 시 주민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 책임행정과 신뢰행정을 구현하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 도시재생과-5172(2020. 8. 14.)호

- 2021년 도시재생 연계사업 발굴 요청

□ 도시재생과-2497(2021. 4. 2.)호

- 송정동 골목길 재생사업지 내 비상소화장치 설치 요청

Ⅱ		추진방향

□ 노후주택 밀집지역에 화재 시, 초기대응을 위한 비상소화장치 설치를 통한 주민의 생명‧신체 및 재산을 보호

Ⅲ		추진계획

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2021. 7.(약 29일)

❍ 설치수량: 비상소화장치 4개소(성동소방서 협조 위치 및 수량 확정)

❍ 대상지 현황

- 노후주택 밀집지역으로 도로 폭이 좁아 소방차량의 빠른 진입이 곤란하여 화재 발생시 초기 대응이 취약한 지역임

❍ 설치 대상지: (붙임 참조)

	< 성동소방서 의견 >
- 소화전은 일정 방수압 이상이 확보되어야 하므로 상수도 배수관 구경 100mm 이상인 구간에 설치(지상식 소화전 설치) - 비상소화장치는 호스릴 방식으로 설치하고 호스 길이 100m로 할 것 - 사유지에 설치할 경우 집 주인의 동의를 구하고 거주자우선주차장 5m 이내와 상시 주차하는 장소는 피할 것

❍ 설치 예시

설치 (안)
설치 완료 (안)

□ 계약방법: 수의계약

❍ 동일 사업추진실적이 있는 업체 중 시공능력이 우수하고 저렴한 가격제시 업체 선정

□ 추진경위 및 향후계획

❍ 2021. 03.	현장실사를 통한 설치 위치 및 수량 파악(성동소방서)

❍ 2021. 06.	업체 선정 및 설치 대상지 확정

❍ 2021. 07. ~ 08.	사업시행 및 완료

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산: 50,000천 원

❍ 예산과목: 안전관리과, 재해 및 재난 예방, 재난예방, 도시재생 연계 골목길 소방서 설치, 시설비 및 부대비(401), 시설비(01)

Ⅴ		행정사항

□ 설치대상지 공사 시행에 대한 주민 안내  …………………	송정동

□ 비상소방시설 시공 완료 후 관리 인계  …………………  성동소방서

❍ 비상소화장치 설치 이력(위치, 수량) 인계를 통하여 사후관리 철저

붙임  1. 비상소화장치 설치 대상지 1부.  끝.