문서번호	시설개선과-5032
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설개선과장
임신택	07/07 윤정한
협 조
	주무관		백문선

실내체육관 정밀안전점검에 따른 균열 보수 및 제1수영장 노후시설물 정비 계획

2021. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 정밀안전점검에 따른 균열 보수 및 제1수영장 노후 시설물 정비 계획

실내체육관 정밀안전점검에 따른 균열 보수 및 제1수영장 노후 시설물에 대한 정비를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다

Ⅰ		현 황

□ 2020년 실내체육관 정밀안전점검 결과 균열 등 확인

○ 일부 벽체, 보 등 균열 및 철근 노출 등 확인

지하층 기둥 균열	지하층 벽체 균열
외부 데크 보 철근 노출	외부 데크 난간 균열

□ 제1수영장 주차장 카스토퍼 파손 및 여자샤워실 바닥 정비 요청

○ 제1수영장 주변 주차장 카스토퍼 노후에 따른 파손 및 1층 여자샤워실 바닥 대리석 표면 미끄러짐 현상에 따른 보수 필요

제1수영장 주변 주차장 카스토퍼 파손 및 노후 현황
제1수영장 지상1층 여자샤워실 바닥 현황

Ⅱ		정비계획

□ 실내체육관 균열 및 철근 노출 부위 정비 실시

○ 실내체육관 균열 및 철근 노출 부위 V컷팅실링보수(105m), 콘크리트균열보수(23m), 콘크리트 단면보수(14㎡) 등 실시

※종합운동장 개발 계획에 따라 2020년 정밀안전점검시 보수우선순위 1순위 위주 보수 실시

□ 제1수영장 주변 주차장 카스토퍼 설치 및 여자샤워실 바닥 보수

○ 제1수영장 남측 노후 및 파손된 카스토퍼 교체 실시(72ea)

제1수영장 카스토퍼 설치 구간

○ 지상1층 여자샤워실 대리석 바닥 도드락다듬 실시(1㎡)

Ⅲ		공사개요

□ 공사내용 및 소요예산

시설물명	공사위치	작업내용	소요예산 (천원)	원인
총공사비			21,381
실내체육관	실내체육관 내·외부	V컷팅씰링보수(105m) 콘크리트균열보수(23m) 콘크리트단면보수(14㎡) 등	16,757	노후
제1수영장	주차장 및 여자샤워실	카스토퍼 설치(72ea) 대리석바닥 도드락다듬(1㎡)	4,624	노후

Ⅳ		시행방법

□ 시설물 유지보수공사(연간단가계약)업체 작업 지시 시행

○ 2021년 시설물유지보수공사(연간단가계약)업체에 작업지시하여 시행하고, 추후 정산처리코자 함

붙임  설계내역서(도면 및 수량산출서 포함) 각 1부.  끝.