수해방지대책 일일상황보고

(7월3일 15:00 ~ 7월4일 02:00)

문서번호	시설보수과-5080
보존기간	년
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	관리단속과장
이철형		김준섭	대결 07/05 이원철
협조

2021. 7. 4(일) 2:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅30%	예상강우량	5mm 미만
기상특보 현 황	⋅2021. 7. 3. 17:00 : 호우주의보 발령 ⋅2021. 7. 4. 2:00 : 호우주의보 해제
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
543.0mm	60.0mm	5.0mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	7. 3. 15:00 : 1단계 비상근무 발령 7.4. 2:00 : 1단계 비상근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
15	9	2	1	-	3
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	42	3	5	3	5	14	7	5
가동시간(분)	254	8	23	50	44	37	72	20
토출량(톤)	1,223	40	130	275	242	204	132	200
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.36	24.9	1,108	809
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.49
특기사항	· 7. 2(금) 16:00 ~ 20:00 일상유지(2팀) 호우대비 도로시설물 사전점검 시행 · 7. 3(토) 18:00 ~ 익일 2:00 일상유지(터널,복개) 비상대기 및 도로시설물순찰

붙임 : 기상현황 및 근무자 명단 각1부.  끝.