문서번호	시설보수과-6116
결재일자	2021. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	관리과장
최영수		임준빈	07/13 백선호
협조
	주무관		김현준

자양오수중계펌프장

지브크레인[호이스트] 보수계획

2021. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

자양오수중계펌프장 지브크레인[호이스트] 보수계획

유해․위험기계기구 안전강화를 위해 자양중계펌프장 지브크레인 현장점검을 실시한 결과 노후로 인한 안전장치 불량, 외관부식 등 안전사고의 위험이있어 긴급보수를 실시하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

▢ 산업안전보건법 제80조(유해하거나 위험한 기계․기구에 대한 방호조치)

▢ 유해․위험기계기구 안전검사*********************** 결과

○ 자양오수중계펌프장 지브크레인 보수 권고(’20.3.17.)

2		시설현황

▢ 크레인[호이스트] 설비현황

형 식	사 양	설치연도	제작회사	수량	사용용도
*****	********	****	***	**	***********

※ 호이스트 내용연수 : 10년(조달청 고시)

▢ 크레인[호이스트] 현장점검

자양오수중계펌프장 현장점검	지브크레인 외관상태(노후)

3		점검내용

▢ 점검일시 : ’21. 7. 5. ~ 6.(2일간)

▢ 점 검 자 : 자양오수중계펌프장 안전관리자(김완태) 외 2명

▢ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 방 안
- 권상 모터 및 콘트롤 판넬 외관부식	- 외부 노출로 인한 외관부식 심화	- 권상 모터 및 콘트롤 판넬 교체
- 조작스위치 작동 불량	- 조작스위치 교체필요	- 조작스위치 교체
- 권과(捲過)방지장치 기능 불량	- 상하운행시 위험요소 노출	- 권과(捲過)방지장치 교체
- 횡행 리미트 및 스토퍼 미설치	- 횡행운행시 위험요소 노출	- 횡행 리미트 및 스토퍼 설치
- 선회용 리미트 미설치	- 선회운행시 케이블전선 꼬임발생	- 선회용 리미트 및 터치바 설치

※ 권과(捲過)방지장치 : 와이어로프를 감아서 물건을 들어 올리는 기계장치(호이스트, 리프트, 크레인, 등)에서 로프가 너무 많이 감기거나 풀리는 것을 방지하는 장치

4		조치계획

▢ 조치내용 : 지브크레인 위험요소 제거 등 안전사고 방지를 위해 긴급 수리 추진

▢ 추진방안

○ 계약방법 : ********

○ 근    거 : *****************************  ********************************

○ 사    유 : ************************************************************** ***************

○ 업 체 명 : **************************

○ 수리기간 : 10일

○ 소요예산 : **************

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

5		추진일정

▢ ‘21. 7. 13.      : 추진계획서 수립

▢ ‘21. 7. 16. ~29. : 계약 및 수리시행

▢ ‘21. 7. 30.       : 완 료

붙임: 견적서 2부.  끝.