문서번호	도로보수과-6456
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		이화신	07/14 고영준
협조
	시설보수과장		이화신

도로옹벽 시설물 정밀점검용역 시행계획

2021. 7.

북부도로사업소

(도로보수과)

도로옹벽 시설물 정밀점검용역 시행계획

우리사업소에서 관리하고 있는 옹벽시설물 6개 중 B등급에 대하여 정밀점검용역을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

□ 2019년 정밀점검용역 결과보고서 및 해빙기, 우기대비 안전점검 결과

２		개 요

□ 도로옹벽 현황 : 6개소 (별첨 참조)

□ 2019년 정밀점검용역 결과 : A등급 5개소, B등급 1개소

시 설 명	위 치	연 장(m)	높 이(m)	등 급
삼양로 옹벽	강북구 수유동 703-34	69.3	2.2~2.7	B
해등로 옹벽	도봉구 방학동 520-1	62	4	A
오현로 옹벽	강북구 미아동 1-20	73.3	0.5~2.5	A
혜화여고 옹벽	강북구 수유동 468-43	101.6	1.3~4.0	A
인수봉로 옹벽	강북구 수유동 486-739(시내방향)	204	0.7~7.4	A
인수봉로 옹벽	강북구 수유동 486-739(시외방향)	220	0.7~7.4	A

□ 추진 방향

○ 시특법에 의거 B등급 시설물은 2년에 1회 정밀안전점검 시행

○ 이용자 안전에 문제가 있을 경우 손상부위 즉시 보수(연간단가)

○ 지속적인 유지관리 방안 마련하여 시설물 관리

3		추진계획

□ 점검대상 : B등급 옹벽 1개소(삼양로 옹벽)

□ 점검방법 : 시설보수과에 협조 요청

□ 점검주기 :

안전 등급	정기 안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	건축물 외 시설물
A등급	1회/반기 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	1회/5년 이상
BㆍC 등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE 등급	3회/년 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

□ 소요예산 : ***********

4		행정사항

□ 시설보수과에서 정밀점검 시 포함하여 시행 요청함

붙임  1. 도로사면(옹벽) 관리대장 1부.

2. 정밀점검용역 설계내역서 1부.

3. 2019년 정밀점검용역 결과보고서 1부.(별도첨부)  끝.