문서번호	시설관리과-12843
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	07/21 이태형
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

단 수 작 업 계 획 보 고

2021. 7.

단 수 작 업 계 획

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』에 따른 번동305-6번지 일대(7구간) 단수계획을 보고드림.

□ 추진근거

○ 단수작업계획 승인 요청 (서울시설공단 공사감독2처-8057, 2021.07.19.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사

○ 공사개요 : 배급수관 정비 D=100mm  L=88m (7구간)

○ 도 급 자 : *************

□ 지역별 단수계획

공종	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
배급수관 정비	번동 305-6 ~ 번동 159-7	7월26일(월) ~ 7월30일(금) (5일 기간 중 2일)	09:30 ~ 17:00	약 30세대	관부설 작업시 단수

※ 단수안내문 작업시작 3일전에 배포 및 부착

□ 공사위치도(6구간)

단수구역 :

□ 홍보계획

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 3일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차지원

- 단수지역 주민이 급수차지원 요청시 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

○ GIS 단수안내 개제

□ 공사시 주민 불편사항 및 대책

○ 구간별 공사시행에 따른 구간별 단수시행(신관 부설후 기존관 연결)

- 각 공사 구간별 최소시간의 단수시행하여 주민불편 최소화

○ 지역주민들에게 사전 단수홍보 철저히 실시

- 다량급수처는 물탱크 만수위 유지로 공사중 단수없도록 함

○ 공사장 안전관리

- 공사장 주변 교통.행인 통행에 불편이 최소화되도록 안내간판, 통행발판 등 부대시설 및 방진포 설치

○ 뒷골목 공사시 차량이동 및 통제에 따른 주민홍보 및 협조요청

□ 공사관계자 비상연락망

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	㈜특수건설 대표 김중헌	02-766-5142
현 장 소 장	조종만	*************
감 리 자	서울시설공단 정윤형	02-2290-4626
감 독 자	조광희	02-3146-3393

붙임  1. 단수작업 계획 1부.

2. 단수안내문 1부.  끝.