문서번호	정수시설과-4425
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		정재현	07/21 김훤기
협 조

자양취수장 저수호안 토사 제거 계획

2021. 7. .

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

자양취수장 저수호안 토사 제거 계획

소형 생물 서식 및 유충 유입 방지를 위하여 자양취수장 저수호안 퇴적 토사를 제거코자 함

< ‘21.7.14 (수) 본부장 방문시 요청 사항 관련임 >

□ 시설현황

○ 시설년도 : 1986년 (노후 시설 정비 2016.12)

- 취 수 구 : D2,200mm × 10 EA,  L=24m/EA

□ 현안사항

○ 자양취수장 취수구역 저수호안에(분배조 상단) 토사 퇴적

- 연장 : 60m, 폭 : 2.3m, 퇴적 높이 : 약 0.5m,

○ 퇴적된 토사에 잡초 및 관목 자생

- 소형 생물 서식으로 사체 및 유충이 취수구를 통하여 정수장으로 유입

○ 저수호안(분배조 상단) 토사 제거 필요

□ 조치계획

○ 조치내용 : 토사(잡초 등) 완전 제거 및 물청소

○ 조치기간 : 2021.7.26.(월)~8.4(수)

○ 소요예산 : 약 15,000천원

○ 조치방법 : 시설물 보수공사(연간단가)에서 조치

□ 향후계획

○ 2021.8.4.(수) : 조치결과 보고(본부 생산관리과)