문서번호	역사문화재과-13753
결재일자	2021. 7. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화재관리팀장	역사문화재과장
정윤서	정진순	07/22 이희숙

2021년 남산골한옥마을 전통가옥 보수공사 계획

2021. 7.

문화본부

역사문화재과

2021년 남산골한옥마을 전통가옥 보수공사 계획

남산골한옥마을 내 <삼청동 오위장 김춘영 가옥(서울특별시 민속문화재 제8호)> 등 4개소의 전통가옥 보수를 위한 현상변경 심의 및 설계를 완료하고, 보수공사를 시행하고자 함.

1		추진 경위

○ ’19. 5. : 2019년 서울시 지정문화재 정기조사 실시 결과 수리 필요

○ ’21. 4. : 설계용역 추진계획 수립(역사문화재과-6563, ’21. 4. 2.) 및 착수

전문가*********************현장 자문 실시(붙임 2)

○ ’21. 6. 22. : 문화재위원회(건축분과) 현상변경 심의 결과 : 원안 가결

(역사문화재과-12502, ’21. 7. 2.)

○ ’21. 7. : 설계용역 준공

【설계용역 개요】

용 역 명 : 2021년 남산골한옥마을 전통가옥 보수공사 설계용역

용역기간 : ’21. 4. 20. ~ ’21. 7. 18.

계 약 자 : ************************

사 업 비 : **************************

2		남산골한옥마을 전통가옥 현황

□ 문화재 개요

삼청동 오위장 김춘영 가옥 (시 민속문화재 제8호)	□시 기 : 조선시대(1890년대) □소유자 : 서울특별시 □수량/면적 : 건물 1棟, 토지 167.9㎡ □연 혁 : 조선 후기에 오위장(五衛將) 벼슬을 지낸 김춘영의 집
관훈동 민씨 가옥 (시 민속문화재 제18호)	□시 기 : 조선시대(1890년대) □소유자 : 서울특별시 □수량/면적 : 건물 1棟, 토지 422.2㎡ □연 혁 : 관훈동 30-1번지에 위치했던 민영휘 일가가 거주했던 건물
제기동 해풍부원군 윤택영 재실 (시 민속문화재 제24호)	□시 기 : 조선시대(1890년대) □소유자 : 서울특별시 □수량/면적 : 건물 2棟, 토지 536.3㎡ □연 혁 : 조선 순종의 장인 해풍부원군 윤택영의 집
옥인동 윤씨가옥	□시 기 : 조선시대(1910년대 건물 복원) □소유자 : 서울특별시 □수량/면적 : 건물 1棟, 토지 225.79㎡ □연 혁 : 순정효황후의 숙부 윤덕영의 집 남산골한옥마을 조성(1998년) 하면서 해제·신축

□ 전통가옥 보수대상 현황

○ 삼청동 오위장 김춘영 가옥

· 벽체 외부 미장 일부 균열 발생

· 정면 좌측(방1 외부) 추녀 및 연목 주변 앙토회반죽 바르기 일부 균열 발생

○ 관훈동 민씨 가옥

- 【안채】

· 벽체 외부 및 고막이 일부 균열 발생

· 외부 띠살문 살 및 울거미 일부 파손

· 부엌 출입문 하부 둔테 부후 및 부엌마루 목재 부후 심각

- 【사랑채】

· 정면 툇마루 여모귀틀 및 청판 이완

· 배면 툇마루 귀틀맞춤 이완 및 뒤틀림 발생

· 외부 띠살문 살 및 울거미 일부 파손

- 【별채】

· 건물 측면 고막이 미장 균열 발생

○ 제기동 해풍부원군 윤택영 재실

- 【재실】

· 벽체 및 고막이 외부 미장 균열 발생

· 외부 띠살문 살 및 울거미 일부 파손

- 【사당】

· 정면 우측 지붕 내림마루 기와물림 이완

· 정면 지붕 와구토 이격

○ 옥인동 윤씨 가옥

· 중정 우측마루 및 난간 이완

· 벽체 및 고막이 외부 미장 일부 균열 발생

· 측면 및 배면 복도 머름 및 마루맞춤 이완

3		보수공사 계획

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 남산골한옥마을 전통가옥 보수공사

○ 사 업 비 :**********************

○ 공사기간 : ***********

○ 공사범위 및 내용

문화재명	구분	보수대상 현황	세부 내역
삼청동 오위장 김춘영 가옥	전체		□벽체 외부 미장 3개소 보수 □방1 외부 추녀 근처 앙토회반죽바르기
관훈동 민씨 가옥	안채		□부엌마루방 우물마루 해제, 재설치 □안채 배면 및 좌측면 툇마루 청판 일부교체, 재조립 □부엌 출입문 하부 둔테, 창호 해체 후 재조립 □부엌 고막이 해체 환풍구 설치 □벽체 및 고막이 미장 보수 □울거미 및 창살 파손 창호 교체
	사랑채		□전면 여모귀틀 툇마루 해체, 재조립 □배면 툇마루 귀틀 전체 해제, 재조립 □벽체 및 고막이 외부 미장 보수 □목공사 후 목부재 면닦기 후 들기름칠
	별당채		□좌우측면 하인방 하부 고막이 미장 보수
제기동 해풍부원군 윤택영 재실	재실		□벽체 및 고막이 미장 보수 □울거미 및 창살 파손 창호 재제작, 설치
	사당		□지붕 우측 전면 내림마루 해체, 설치
옥인동 윤씨가옥	전체		□좌우측면과 배면 연결 복도 툇마루 3개소 해체, 재조립 □복도 난간 1개소 재조립 □목공사, 수장공사 완료 후 노출면 면닦기 후 들기름칠(2회) 전체 실시 □고막이 균열부 미장 보수

- 기타 과업내용 : 공통가설공사, 목재 훈증소독, 자재 운반, 폐기물 처리, 수리보고서 작성 등

□ 발주계획

*********************************

*******************************************************************************************************

**********

******************************************************************

**********************************************************************************

****************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************

******************

***************

**********************************************************************************************

**************

******************************************************************

4		행정사항

□ 소요예산 : **************

○ 예산과목 : 문화본부 역사문화재과, 역사문화유산의 계승 발전, 전통문화시설 운영, 남산골한옥마을 및 전통정원 운영, 시설비(401-01)

□ 향후 계획

*******************************************

*************************************

*************************

붙임  1. 설계설명서 1부.

2. 자문의견서 1부.  끝.