코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 화약류 등 위험물 안전관리 철저 알림

1. 2121.7.12.(월) 서울시 은평구 갈현동 수도권 광역급행철도 A노선(GTX-A) 4공구 내부 발파작업 중 발생한 화재와 관련하여,

※ 발파작업 중 사용된 화약은 제1류 위험물(질산염류)로 지정수량 300Kg

2. 발파작업에 사용되는 화약류 등 위험물로 인한 건축공사장 화재의 안전관리 재확립 및 화재 예방체계 구축을 위하여 다음과 같이 강조하니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 화약류의 안전관리에 관한 업무지침 재정비(개정) 및 全 소방서 전파

- 업무지침을 기초로 각 소방서에서 상시 현장점검 및 지도

- 화약류의 종류, 저장·취급시설의 설치기준 안내

- 타법(총포화약법)과 위험물안전관리법을 비교하여 적합한 시설기준 적용

나. 연2회 상·하반기 건축공사장(GTX 공사장 포함) 집중 합동단속(9월 예정)

- 지정수량 이상 화약류 저장 및 소량위험물 저장·취급 실태 확인

- 단속결과 위법사항에 대해서는 적법절차에 따라 형사입건, 과태료 부과처분

- 산업안전보건법 위반된 사실을 발견한 경우 고용노동부 통보

다. 공사장 화약류 담당 책임자 및 현장 안전관리자 위험물 안전관리 교육

- 화약류 저장시설(옥내저장소) 내부 및 인근 사고발생 시 초등대처 요령(소화시설 사용 등)

- 화약류 운반방법(6류 위험물 외 혼재금지), 저장시설 내 적재방법

3. 행정사항 : 각 부서장 및 소방서장은 상기 내용에 대하여 자체교육 실시하여 주시기 바라며, 현장점검 및 출입검사 시 참고하시기 바랍니다.

◈ 공사개요

- 사 업 명: 수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업 *수익형 민간사업(BTO) 방식

- 사 업 비: 27,012억원 (공사비 21,435억원)

- 주무관청: 국토교통부, 사업관리기관: 한국철도시설공단, 시행사: SG레일(주)

※시공사: 1~2공구((주)대우건설), 3~4공구(SK건설(주)), 5~6공구(대림산업(주))

- 사업기간: 2019. 6. 30. ~ 2024. 6. 29.(60개월) *운영기간: 30년

- 사업규모: 본선터널 42.635Km, 정거장 5개역(운정, 킨텍스, 대곡, 연신내, 서울역)

※환기구: 24개(서울지역 10개), 대피터널: 2개(종로 홍지동, 용산 한남동)

- 사업위치: 경기도 파주시 연다산동 일원~ 서울특별시 강남구 삼성동 일원

* 서울 공사구간 해당 소방서는 4공구(은평), 5공구(종로, 중부, 용산), 6공구(성동, 강남)

붙임  1. 위험물에 해당하는 화약류의 안전관리에 관한 업무지침(개정) 1부.

2. 수도권 광역급행철도(GTX) A노선 공사 현황 1부.  끝.

본 문서는 소방관서장의 결재를 득하시기 바랍니다.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	엄태철		가스위험물안전팀장	정재홍		예방과장	07/23 권혁민
협조자
시행	예방과-15812	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1519	/		/	부분공개(5)