문서번호	대기질통합분석센터-5440
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
박후경	유승성	조석주		07/26 신용승
협 조
	연구지원부장		김동완
	주무관		배일상

미세먼지 간이측정망 모니터링 시스템 구축 변경 계획

2021. 7.

서울시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

미세먼지 간이측정망 모니터링 시스템 구축 변경 계획

市 정책방향 변경에 따라 2021년 간이측정망 구축계획을 당초 대기배출시설 설치에서 비산먼지 발생사업장 설치로 변경 하고자 함

1		추 진 배 경

□ 추진 근거

○ 2021년 미세먼지 간이측정망 모니터링 시스템 구축 계획【대기질통합분       센터-1632(2021.3.4.)호】

2		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 2021년 미세먼지 간이측정망 모니터링 시스템 구축

□ 사업기간 : 2021. 7.~ 2021. 12.(5개월)

□ 사업내용 : 비산먼지 발생사업장 등 간이측정기 150대 설치·운영

3		추 진 방 향

□ 시민에게 정보제공·활용이 가능한 신뢰성 있는 측정망 구축

□ 자치구 연계를 바탕으로 공사현장 관리·감독 기능 강화

□ 실시간 원격 명령을 통한 측정자료·유지관리 효율성 향상

4		시스템 구축 계획

□ 미세먼지 간이측정기 기술 규격

○ 데이터 정확도 : 환경부 간이측정기 성능 기술 규격 1등급 제품

- 환경대기성능평가결과 상대정밀도, 자료획득률, 정확도 등 80% 이상

○ 센서 기술 규격

- 레이저 다이오드(광원) 18채널(사이즈 채널값 제공) 이상, 유량펌프, 히팅 기능

- 기준 파티클 카운터와 비교를 위한 센서 아날로그 시그널 출력 단자 포함

- 사이즈 중심채널 변경 기능 탑제(센서 간 편차 해소)

- 인공지능·기계학습을 통한 지속적인 ‘보정 최적화 알고리즘’ 기능 적용 가능

□ 설치규모 및 조건

○ ***********************************

○ 변경내용 : ********************************

○ 변경사유 : 초등학교 등 취약계층 생활공간에서 설치요청 등 수요 반영

구 분	**	**	**
합 계	***	***
**************	**	**	*******
**************	*	**	〃
******	**	**	*****
**************	*	***	*
***************	**	*	*

※ 취약계층, 생활공간 등 실시간 알리미 설치는 별도 공모 계획 수립·시행

○ 설치 조건

- 상시전원 공급이 가능하고 자료 송수신에 지장이 없는 지점

- 도난, 파손 등 주변 환경으로부터 간섭 영향 최소화 지점

- 접근 및 수리가 용이하며, 작업자의 안전 확보가 가능한 지점

□ 자치구 등 현장 활용성 강화

○ 전원공급 단선, 손실 등 잦은 사고에 대비 자치구 연계 관리 방안 마련

- 공정 50% 이상 현장 제외, 공사완료시 측정기 이설방안 등

○ 먼지농도가 기준(설정)값 초과시 알림 표출, 담당자 문자전송 등

- 현재 알림표출은 적용 가능하며, 담당자 문자전송은 시스템 개발 적용

- 현장 점검, 살수차 가동 등을 통해 먼지농도 저감활동 활용

○ 자치구 당담자 관제프로그램 접근권한 부여, 24시간 상시모니터링

□ 측정망 운영 및 유지·관리

○ 운영시스템 : 서울시 미세먼지 간이측정망 관제 시스템과 호완 운영

- 데이터 수집 → 연구원 서버, 데이터 보관 → 데이터센터 가상서버

- 450개 지점의 대기환경정보, 장비상태 등 실시간 자료 수집 및 관제

총설치	2019년	2020년	2021년
450대	200대	100대	150대

‣ 주요기능 : 데이터 수집·저장·표출, 위치정보, 장비상태, 통신연결 등

○ 원격 명령 : 펌웨어 업데이트, 사이즈 중심채널 변경, 유량, 센서상태 등

○ 유지보수

구 분	내 용
모니터링 (상 시)	· 측정기 운영상태 관리 및 배출원별 트렌드 모니터링 · 측정값 신뢰도 향상을 위한 보정 알고리즘 최적화(검·보정)
유지보수 (필요시)	· 유량, 센서 등 측정값 정확도 유지를 위한 관리(청소 등)
정기점검 (년2회)	· 측정기 성능유지를 위한 기기 운영상태 세부점검 · 전기, 통신, 부대시설 등
긴급점검 (수 시)	· 센서 고장, 오작동 등 의심시 현장점검 (원인 규명, 장비수리 등)

※ 준공일로부터 1년간 사업자 부담, 이후 유지보수 용역 추진

5		*******

□ 총액 : ******

******

***********************************************

********************************************

**********************************************************************************

6		행 정 사 항

□ 유관부서 협조

○ 집중관리구역 지정 및 공사현장 정보 제공 : 대기정책과

□ 추진일정

계 획	2021년
	7월		8월		9월	10월	11월	12월
사전규격 공개, 입찰공고
취약계층 생활공간 설치 공모
설치지점 사전조사
설치지점 확정 및 사업자 선정
장비제작 및 설치
검수, 완료보고

끝.