문서번호	원수관리과-1510
결재일자	2021. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종필		이종근	07/28 代정종철
협 조

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

강북취수장 외곽 오수관 부설 작업계획서 접수 보고

2021. 7.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 외곽 오수관 부설 작업계획서 접수 보고

남양주시에서 시행하는 한강변 공공하수처리시설 개선 및 연계처리 관로사업과 관련하여 강북취수장 외곽 주변으로 오수관 부설 작업계획서(착공)가 접수되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

○ 강북아리수취수장내 관로 설치 협의 요청

- 남양주시 하수처리과-7319(2021.4.7.)호

○ 강북아리수취수장 외곽 오수관 부설 협의 보고

- 원수관리과-803(2021.4.26.)호

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 조안면 공공하수처리시설 개선 및 연계처리 관로사업

○ 위    치 : 경기도 남양주시 조안면 일원

○ 공사개요 : 오수압송관로 신설 D75㎜~D300㎜, L=17.7㎞

○ 공사기간 : 2020. 6. 15. ~ 2021. 9. 7.

○ 시 행 자 : 남양주시(상하수도 관리센터)

□ 보고내용

○ 남양주시에서 당초 강북취수장 취수구에 근접 자전거도로 교량에 오수관 부설에 대하여 강북취수장 의견(우회배관 승인조건)을 반영하여

○ 취수구에서 거리가 떨어진 강북취수장내 외곽(울타리) 주변으로 오수관 부설 계획서를 제출하였음.

○ 관부설 계획(D=300㎜, L=459M)

당초 부설계획(자전거도로 교량)	변경 부설계획(취수장 외곽 울타리 주변)

□ 추진경과

○ 2021. 3. 24. : 강북아리수 취수장 구간(교량) 관로설치 협의요청                    (남양주시→강북취수장)

○ 2021. 4. 27. : 오수관로 설치 협의 회신(강북취수장 외곽 오수관부설 조건부 승인) : (강북취수장→남양주시)

○ 2021. 7. 21. : 작업 계획서 사전 검토회의(시공사에 보완지시)

○ 2021. 7. 27. : 강북취수장내 우회구간 작업 계획서 제출

(시행사→강북취수장)

□ 향후계획

○ 상기 작업 계획서에 의거 강북취수장 외곽(울타리 주변) 오수관 부설공사시 취수시설에 지장 및 안전사고가 발생하지 않도록 하고

○ 공사시 철거 및 훼손된 시설물은 시행자 원상복구(협의조건 준수)하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 작업 계획서 1부

2. 오수관 설치를 위한 협의 조건 1부.  끝.