문서번호	누수방지과-7360
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설관리부장
김영일		김형준		07/23 강호광
협 조

2021년 6월 공급량 분석 보고

2021. 7.

시설관리부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 6월 공급량 분석 보고

2021년 6월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 공급량(6월): 94,842천㎥ ⇒ 전년 대비 4,213천㎥ (4.25%) 감소

(단위 : 천 ㎥)

구 분		2019년	2020년	2021년	전년대비 증/감량	증/감율
6월	당월 공급량	97,736	99,055	94,842	-4,213	-4.25
	일평균 공급량	3,257	3,301	3,161	-140	-4.25
1~6월	누계 공급량	566,163	560,824	553,365	-7,459	-1.33
	일평균 공급량	3,127	3,098	3,057	-41	-1.33

○ ’21년 6월 공급량은 94,842천㎥으로 전년 동월대비 4,213천㎥ 감소(4.25%↓)하였으며, 1일 평균공급량은 3,161천㎥으로 140천㎥ 감소함

- 6월 공급량 감소 원인 : 전년대비 평균최고기온1.4℃ 하강, 누수건수149건 감소 및 누수량(GIS상)2천㎥ 감소, 수도사업용수량 299천㎥ 감소, 인구수 155천명 감소 등

○ 월별 공급량 현황(최근3년)

○ 일평균 공급량 현황(최근3년)

2		공급량 분석

□ 총 괄

○ ‘21년 6월 공급량은 94,842천㎥으로 전년 동월대비 4,213천㎥ 감소(-4.25%)하였으며, 일평균 공급량은 3,161천㎥으로 140천㎥ 감소

○ 전년대비 인구는 155천명 감소, 세대수는 21천세대 증가, 수전수는 23천전 증가, 누수 발생건수는 149건 감소(768건→619건), 누수량(GIS)은 2천㎥ 감소(45천㎥→43천㎥)함.

○ 일평균 기온은 22.8℃로 전년대비 1.1℃ 낮고, 평균 최고기온이 27.6℃로 전년대비 1.4℃ 낮고, 평균 최저기온이 18.9℃로 전년대비  1.0℃ 낮음

○ 전년대비 강우량은 35.0mm 감소(139.6mm → 104.6mm)

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 6월 공급량 현황                          (단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2021년 6월	94,842	11,268	10,066	12,451	9,377	12,786	14,123	10,998	9,866	3,907
2020년 6월	99,055	12,040	10,572	12,643	9,831	13,302	14,784	11,461	10,421	4,001
증 감 량	-4,213	-772	-506	-192	-454	-516	-661	-463	-555	-94

평균기온 감소, 수도사업용수 감소등으로 전체 사업소 공급량 감소

❍ 사업소별 수전수 현황

(단위: 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	23	3	3	4	1	5	6	-2	3
2021년 6월	2,219	220	292	311	294	353	324	192	233
2020년 6월	2,196	217	289	307	293	348	318	194	230

- 전년대비 남부, 강서 수전 증가수가 많음

❍ 다량급수처(월평균300㎥이상) 현황

(단위: 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	15,337	2,289	1,326	1,697	1,061	1,831	2,493	3,222	1,418
공공용	2,935	485	304	398	287	381	473	334	273
일반용	11,669	1,695	946	1,201	702	1,352	1,912	2,784	1,077
욕탕용	733	109	76	98	72	98	108	104	68

- 강남, 중부, 남부, 강서 순으로 다량급수처 수전이 많음

❍ 사업소별 인구수 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-155	-19	-14	-27	-31	-22	-17	-20	-5
2021년 6월	9,566	929	1,153	1,360	1,139	1,428	1,484	950	1,124
2020년 6월	9,721	948	1,167	1,387	1,170	1,450	1,501	970	1,129

- 서울시 전체 인구는 전년 동월대비 155천명↓ 감소함

❍ 연도별 1인 1일 급수량 현황

(단위: ℓ)

- 1인 1일 급수량이 340ℓ→320ℓ로 전년대비 10ℓ 감소

- 155천명 감소에 의한 공급량 감소량 ≒ 1,488천㎥

‣감소량: 155천명(↓) × 320ℓ × 30일 ≒ 1,488천㎥(↓)

❍ 사업소별 세대수 현황

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	21	-2	4	1	-2	8	9	-3	7
2021년 6월	4,405	442	535	653	500	631	758	404	480
2020년 6월	4,384	444	531	652	502	623	749	407	473

- 북부와 강남외에는 세대수 모두 증가하였으며, 남부의 세대수가 가장 많이 증가

❍ 사업소별 수도사업용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-299,346	7,638	-9,924	-65,092	-192,499	-27,574	-18,973	-15,312	22,390
2021년 6월	194,550	35,521	43,296	2,561	14,564	31,351	13,908	11,925	41,424
2020년 6월	493,896	27,883	53,220	67,653	207,063	58,925	32,881	27,237	19,034

❍ 사업소별 누수 건수

(단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 6월	619	110	90	125	59	45	78	63	48
2020년 6월	768	124	82	124	88	86	121	81	62
증・감	-149	-14	8	1	-29	-41	-43	-18	-14

- 동부를 제외하고 전체 사업소 누수건수 감소

❍ 사업소별 누수량(GIS)

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 6월	43,063	7,285	7,146	5,574	6,346	2,441	1,298	8,523	4,450
2020년 6월	44,941	12,012	4,301	5,741	410	4,214	3,829	11,635	2,799
증・감	-1,878	-4,727	2,845	-167	5,936	-1,773	-2,531	-3,112	1,651

- 누수량 증가 사업소 : 동부, 북부, 강서, 남부

❍ 최근 3년간 기온 비교

- 전년대비 일평균, 최저기온 및 최고기온  모두 하강

❍ 기온과 평균 공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2020년 6월				2021년 6월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	‘19년대비 증감	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	‘20년대비 증감
6. 1. ~ 7.	17.9	27.1	3,242	24	16.5	25.4	3,103	-139
6. 8. ~ 14.	20.9	31.2	3,374	155	19.5	29.3	3,217	-157
6. 15. ~ 21.	20.0	29.9	3,312	59	19.2	26.5	3,152	-160
6. 22. ~ 31.	20.6	27.9	3,283	-39	19.9	28.7	3,171	-112

3		향후 대책

□ 공급량 관리를 위한 사업소 추진 실적관리

○ 중블록별 공급량 일일 결산제 확행 및 관리카드 작성 관리

○ 취약지역(중블록) 누수탐지 및 신속한 누수복구

○ 유량감시시스템 심야유량비교 분석 및 상시운영 실태 관리

붙임: 1. 전년대비 공급량 증감내역(2021년 6월).

2. 사업소별 공급량 분석(2021년 6월).  끝.