문서번호	시설관리과-12954
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
김종섭		김주경	전결 07/29 이규희
협조	수질팀장		손용문
	급수관리팀장		양재덕

2021년 폭염대비

사업장 옥외근로자 자체 안전대책 수립

2021. 7. 29.

강동수도사업소

(시설관리과)

2021년 폭염 대비

사업장 옥외근로자 자체 안전대책 수립

여름철 폭염 발생에 따른 우리사업소에서 관리(근무)하는 사업장 옥외근로자의  자체 안전대책을 수립하여 노동자가 안전하게 일할 수 있는 노동환경을 조성하고자 함.

□ 추진근거

□ 2021년 폭염대비 상수도 사업장 옥외 근로자 안전대책 알림

(안전조사과-6825호, ‘21.7.21.)

□ 2021년 여름철 폭염종합대책(행정2부시장 방침 제92호, ’21. 5. 20.)

□ 산업안전보건법 제139조 및 산업안전보건기준에 관한 규칙

□ 관련법령 (붙임 참조)

□ 「산업안전보건법」제139조(유해‧위험작업에 대한 근로시간 제한 등) 제2항

□ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」제567조(휴게시설의 설치) 제2항

□ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」제571조(소금과 음료수 등의 비치)

□ 기상전망

□ 기상청 발표(2021.6.23.)

****************************************************************************************************************************************************************************

※ 연도별 최고기온 및 폭염 특보 일수(최근 6년, 서울)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
최고기온(℃)	34.4	36.6	35.4	39.6	36.8	37.1
폭염특보	9일	41일	33일	43일	32일	21일
폭염일수	8일	24일	13일	35일	15일	4일
열대야일수*	9일	32일	19일	29일	17일	13일

7	폭염 관련 용어
► 폭염주의보 : 6월～9월에 일최고기온 33℃ 이상이고, 일최고열지수(Heat Index) 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ► 폭 염 경 보 : 6월～9월에 일최고기온 35℃ 이상이고, 일최고열지수(Heat Index) 41℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ※ 폭염특보 : 폭염주의보 또는 폭염경보 ► 폭 염 일 수 : 일일 최고 기온이 섭씨 33℃ 이상인 날의 연중 일수 ► 열대야일수 : 밤 최저기온(당일18:01～익일09:00) 25℃ 이상인 날의 연중 일수

□ 옥외 근로자 안전관리 대책

□ 옥외 사업장 현황[전체 20개 현장, 근로인원 135명, ※ 근로자수는 일평균 수치임]

1. 공사
구 분	계	급수공사	긴급누수 복구공사	시설물 정비공사	포장도로 복구공사	관로공사	방식공사
현장(개소)	12	4	1	2	1	3	1
근로자수(명)	84	15	14	10	15	26	4
※ 공사완료 사업장은 제외, 관로공사 : 송배수관 · 배급수관 정비공사

2. 용역
구 분	계	정수시설 청소용역	정밀점검용역	정밀점검용역
현장(개소)	5	1	3	1
근로자수(명)	24	8	12	4

3. 기간제 근로자
구 분	계	아리수품질확인	누수탐지	배수관물세척
현장(개소)	3	1	1	1
근로자수(명)	27	15	4	8

□ 폭염단계별 근로자 행동 요령 준수

- 폭염주의보

‧ 취약시간대인 오후 2∼5시에 무더위 휴식시간제(매시간당 10∼15분) 시행, 작업 중 15～20분 간격 시원한 물 섭취

‧ 장시간 야외 근무 시 아이스팩 부착 조끼 착용, 실내 작업장 자연환기상태 유지 등

- 폭염경보

‧ 기온이 높은 시간대를 피해 탄력시간 근무제 실시

‧ 실외 작업은 현장관리자의 책임 하 공사 중지 등 검토

‧ 2～5시 사이에는 되도록 실외 작업 중지하고 휴식

- 조치요령

‧ ‘물’은 시원하고 깨끗한 물을 공급

‧ ‘그늘’은 햇볕을 완벽히 가려야 하고, 쉬고자 하는 노동자를 충분히 수용할 수 있어야 하며, 소음‧낙하물 등 유해위험 우려가 없는 안전한 장소에 제공

‧ 이상 징후자(오심, 구토 등 열사병 증상의 노동자)에 대하여 작업 중단하고 의사 진료를 받을 수 있도록 조치

※ 고령자 등 폭염에 취약한 근로자에 대해서는 열 적응을 위해 더 많은 휴식시간을 배정해야 함

□ 옥외 사업장 폭염대비 준비 사항 이행 및 사업장 관리 철저

- 폭염 취약 근로자에 대한 예방교육 실시 및 교육자료 공사현장 비치

※ 교육교재: 붙임4「열사병 예방 3대 기본 수칙 이행가이드」참조

- 여름철 온열질환 예방 점검관리 철저(폭염특보발령시, 필요시): 붙임3 서식

- 언론 등을 통해 무더위 관련 기상상황 매일 확인

- 사업장 지도 강화

※ 사업장 지도 내용

□ 관리 사업장별 가까운 의료기관 연락처 확인

□ 폭염 시 열 노출 최소화 작업일정 사전 계획

□ 체온계 비치 및 노동자 열사병 등 증상 수시 체크

□ 시원하고 깨끗한 물과 소금 비치하여 규칙적으로 물을 마실 수 있도록 조치

□ 햇볕을 완전 차단할 수 있는 그늘진 휴게장소 제공

※ 상수도 공사 현장은 이동식 근로자 편의시설 적극 활용

□ 충분한 휴식시간을 규칙적으로 제공

※ 휴식은 반드시 작업을 중단하는 것만 의미하지 않으며, 실내에서 안전보건교육 및 경미한 작업수행 등을 하는 것도 포함

□ 폭염대비 상수도사업장 현장점검 실시(시행부서 : 안전조사과)

- 점검 기간 : 2021. 7. 26. ～ 8. 31.

- 점검 대상 : 공사 110개소, 용역 22개소

- 점검 방법 : 안전조사과 2인 2개조 (대상 中 표본 점검)

- 중점 점검 사항 (붙임3 여름철 온열질환 예방 점검표)

‧ 근로자 휴식시간제 적정 보장 이행 여부

‧ 열사병 예방을 위한 기본 수칙(물, 그늘, 휴식) 이행 여부

‧ 폭염특보 발령 시 행동 요령 준수 여부

- 점검 결과 조치

‧ 지적사항 : 현장 시정조치 및 감독자 교육

□ 행정사항

□ 폭염경보 발령 시 일일상황 보고 작성․제출 (급수운영과→ 본부 안전조사과)

- 대    상 : 옥외 사업장(공사, 용역, 기간제 근로자)

- 제출부서 : 급수운영과(공사, 기간제근로자) → 본부 안전조사과

- 제출기한 : 폭염경보 발령 시 당일 16시까지

- 제출서식 : 붙임5

붙임  1. 관련공문 및 관련법령 각 1부.

2. 공사 및 용역 사업장 근로인원 현황 1부.

3. 여름철 온열질환 예방 점검표 1부.

4. 열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드 1부

5. 폭염 일일 상황보고서 작성 양식 1부.  끝.