7월 29일 작업일지 및 7월 30일 작업계획

문서번호	시설보수과-5788
결재일자	2021. 7. 30.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	07/30 김준섭

작 업 일 지

2021년 7월 29일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	사당 방향 봉천사거리 전 3차로 측구 파손 0.2*1(0.01)
양재지하차도	배수로 정비
영동1교	배수구 정비
염곡지하차도	시설물 주변 제초작업
도림천1복개	서울대 방향 삼성교 앞 2차로 조인트 소파 0.3*0.4(0.01)
	서울대 방향 관악산 휴게소 앞 1차로 조인트 소파 0.1*0.2(0.01)
도림천4복개	신정교 방향 현대아파트 앞 2차로 소파 0.1*0.3(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		1	4	0.37
누 계	139	406	134	732	1,053	261.96

※ 상온아스콘 잔량 460EA, 시선유도봉 잔량  22EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	139

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→               잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

작 업 계 획 서

2021년 7월 30일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 주암교, 송동교, 선암지하차도, 여의천1,2,3복개, 영동1교, 염곡지하차도, 여의상류IC본교박스, 여의상류IC샛강2교 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2
누 계	140	408	134	732	1,053	261.96

※ 상온아스콘 잔량 460EA

※ 시선유도봉 잔량  22EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	140

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도            → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 2명

작업사진(7월 29일)

도림천1복개 포트홀 정비 전	정비 후

양재지하차도 배수로 정비 전	정비 후

염곡지하차도 잡초 정비 전	정비 후

끝.