청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	4호선 운휴 차량(467편성) 유지관리 방안 보고

1. 관련근거

가. 차량정비처-1220호(’20.03.09.)『4호선 결함발생 전동차 유지관리(안)』

나. 창동차량사업소-4191호(’21.07.28.)『4호선 전동차 467편성 차체 하부프레임 재균열 보고(통보)』

다. 국토교통부고시 제2020-1030호(’20.12.21.)『철도차량 정밀안전진단 시행지침 ([별표 1] 정밀안전진단의 세부 시험방법(제4조 제3항 관련))』

※ 결함 부위를 용접 등으로 보수한 이후 같은 부위에서 균열이 또다시 발생한 경우 사용 불가로 판정

2. 위 호와 관련, 4호선 교직류 전동차 467편성의 차체 하부프레임에 재균열이 발생하여, 영업운행을 중지하고 향후 유지관리 방안을 아래와 같이 보고합니다.

□ 운휴 차량 유지관리 방안 ⇒ 이례상황 대비 예비조성용으로 사용

가. 관리기간: 2021. 7. 28.(수) ~ 폐차 시까지

나. 차량유치: 창동차량사업소

다. 관리방법: 전동차 성능확보를 위해 정기검사(일·월상검사) 계속 시행

붙임 1. 철도차량 정밀안전진단 시행지침 1부.

2. [별표 1] 정밀안전진단의 세부 시험방법(제4조 제3항 관련) 1부.  끝.

주임		부장		팀장		소장
본부장	08/02
협조자	검수관리부문 부검수장		차량계획처 처장		차량운영처 처장		차량정비처 처장
시행	창동차량사업소-4315	(	2021.08.02.	)	접수		(		)
우	01686	서울특별시 노원구 노원로 573(상계동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6110-7863	/전송		/	haneul@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개