	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	측정장비 고장발생보고(복합가스측정기)

장비명(건명)	측정장비 (복합가스측정기)	관리부서		현장대응단 진압대
고 장 일 시	2021. 7. 28.	장 소		강서소방서
모 델 명	하니웰 복합가스측정기 / MINIMAX X4
조 치 사 항	재난관리과 담당자와 수리에 관한 제반사항을 협의 후 수리업체(************)에 입고하여 고장을 수리 하고자 함.
원인 및 상태	산소센서 내구연한 경과
담당자 의견	산소센서 내구연한 경과로 인한 교체 필요
그 밖의 사 항	재난관리과 구조담당과 소모품 교체 구입 협의
동일 부분 고장 발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2021. 7. 28.	복합가스측정기 산소센서 내구연한 경과		김용문
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 8월 3일 보고자 계급 소방위 성명 김 용 문 (인)

끝.

	현장대응단장
담당자	김용문		진압3대장	정진환		지휘3팀장	윤기성		현장대응단장	08/03 이성희
협조자
시행	현장대응단-5453	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5115	/전송	02-3662-0590	/	snake507@seoul.go.kr	/	부분공개(7)