문서번호	치수과-5043
결재일자	2021. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	치수과장
김태규	08/03 최연호

2021년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

작업지시(5차) 검토 보고

2021. 8.

한강사업본부

(치  수  과)

2021년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

작업지시(5차) 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2021. 2. 23. ~ 12. 31.

○ 계약금액 : 1,500,000천원

○ 도 급 자 : ㈜주은이엔지 대표 안 태 정

□ 검토내용

○ 작 업 기 간 : 2021. 8. 3. ~ 9. 30.

○ 개략공사비 : 554,600천원

○ 작업지시 내역

연번	조사결과	현황사진	조치 방안
1	◦ 위치 : 한강공원 전체 ‣ 나들목 57개소 ◦ 현황 : 코로나19 대응 방역		◦ 나들목 57개소 방역 실시 ◦ 기간 : 7.5. ~ 9.30 (13회) ◦ 소요예산 : 52,000천원
2	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 금호 나들목 ◦ 현황 : 자전거탑승금지 ※ 다산120민원		◦ 노면표시용 디자인 시트 (퀵시트t1.5) 3개소 ◦ 소요예산 : 2,000천원
3	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 보광 나들목 ◦ 현황 : 바닥 파손 및 물 고임, 벤치 파손 ※ 현장점검		◦ 바닥 판석 보수 30㎡ 타일 보수 5㎡ ◦ 소요예산 : 9,000천원
4	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 서빙고 나들목 ◦ 현황 : 콘크리트 박리·박락 ※ 현장점검		◦콘크리트 표면 및 단면보수 10㎡ ◦ 소요예산 : 3,000천원
5	◦ 위치 : 양화 한강공원 ‣ 염강 나들목 ◦ 현황 : 벌레 발생 ※ 다산120민원		◦ 벌레 퇴치 3개소 ◦ 소요예산 : 100천원
6	◦ 위치 : 양화 한강공원 ‣ 당산 나들목 ◦ 현황 : 사고석 포장침하 ※ 현장점검		◦ 사고석 포장보수 20㎡ ◦ 소요예산 : 4,000천원
7	◦ 위치 : 강서 한강공원 ‣ 개화 나들목 ◦ 현황 : 아스팔트 파손 ※ 다산120민원		◦ 소파 응급복구 2개소 ◦ 소요예산 : 300천원
8	◦ 위치 : 강서 한강공원 ‣ 마곡 나들목 ◦ 현황 : 보도 통행 방해 ※ 다산120민원		◦ 볼라드 철거 2개소 ◦ 소요예산 : 100천원
9	◦ 위치 : 망원 한강공원 ‣ 망원 나들목 ◦ 현황 : 통과높이 제한표지 파손 ※ 다산120민원		◦ 통과 높이 제한표지 재설치 ◦ 소요예산 : 50천원
10	◦ 위치 : 망원 한강공원 ‣ 성산 나들목 ◦ 현황 : 나들목 명칭 변경 ※ 마포구청 요청		◦ 나들목 간판 글자 변경 2개소 ◦ 소요예산 : 300천원
11	◦ 위치 : 잠원 한강공원 ‣ 신사 나들목 ◦ 현황 : 천장 구조물 조사 ※ 점밀정검 진행중		◦ 슬래브 구조물 해체 및 재설치 1개소 ◦ 소요예산 : 300천원
12	◦ 위치 : 잠원 한강공원 ‣ 신잠원 나들목 ◦ 현황 : 과속방지턱 파손 ※ 다산120민원		◦ 조립식 과속 방지턱 재설치 1개소 ◦ 소요예산 : 50천원
13	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 뚝섬 나들목 ◦ 현황 : 판석 틈새 벌어짐 ※ 현장점검		◦ 수밀코킹 보수 20m ◦ 소요예산 : 300천원
14	◦ 위치 : 광나루 한강공원 ‣ 풍납토성 나들목 ◦ 현황 : 벌레 발생 ※ 다산120민원		◦ 벌레 퇴치 3개소 ◦ 소요예산 : 100천원
15	◦ 위치 : 잠실 한강공원 ‣ 청담 나들목 ◦ 현황 : 캐노피 주변 누수 ※ 다산120민원		◦ 배수로 재설치 30m ◦ 소요예산 : 2,000천원
16	◦ 위치 : 한강공원 전체 ‣ 나들목 60개소 ◦ 현황 : 나들목 세척		◦ 나들목 세척 60개소 ◦ 소요예산 : 80,000천원
17	◦ 위치 : 한강사업본부 ‣ 본부 건물 내부 ◦ 현황 : 나룻배 이동조치		◦ 나룻배 운반 1개 ◦ 소요예산 : 1,000천원
18	◦ 위치 : 육갑문 형식 나들목 ‣ 7개 나들목 13개 권양기실 ◦ 현황 : 캐노피 미설치		◦ 캐노피 설치 13개소 ◦ 소요예산 : 400,000천원

□ 조치계획

○ 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가) 계약 업체에 상기 검토내용과 같이 작업지시하여 조속히 조치토록 하고, 추후 설계변경에 반영하여 정산코자 함.  끝.