문서번호	수질과-7209
결재일자	2021. 8. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	代박근우	08/04 서대훈

8월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2021. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

8월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2021. 8. 3.(화) 09:00~16:00

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:35	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환: **********
	정 수(1-2)	10:35	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:25	강동구 성내로 51 **************
	저수조(1-4)	11:19	강동구 풍성로 128 *************
	정수기물(1-5)	11:08	강동구 풍성로 128 *************
암사	원 수(2-1)	09:50	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: ***********
	정 수(2-2)	09:50	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:28	강남구 대치동 951-2 *****
	저수조(2-4)	14:23	서초구 서초동 1312-3 *******
	정수기물(2-5)	14:15	서초구 서초동 1312-3 **************

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.7	28.2		7.5	27.5
정수	7.3	29.0	0.54	6.9	28.1	0.65
직수	7.2	28.5	0.25	7.3	29.0	0.49
저수조	7.0	29.7	0.10	7.4	28.8	0.28
정수기	6.2	30.2	-	7.5	11.3	-

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 2.01ppm, 후염소 1.02ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 2.70ppm, 후염소 0.93ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회********************, 51,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(8월) 1부. 끝.