“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	영등포아리수정수센터소장
(경유)
제 목	영등포 2정수장 고도처리용량 초과 생산을 위한 풀부하 가동 실험 협조요청

1. 영등포2정수장 고도처리용량 초과 생산을 위한 정수센터 풀부하 가동실험을 아래와

같이 실시코자 하오니 협조하여주시기 바랍니다

가. 실 험 명 : 영등포2정수장 고도처리용량 초과 생산 가능여부 운영실험

나. 실험일시 : ‘21.8.10(화) 13시 ~ 18시

다. 참 여 자 : 생산부 생산관리과, 기술진단과

라. 실험방법 : 영등포2정수장 생산량 단계적 증대시 침전지, 여과지 운영부하검토         - 단계적 유량증대 : 22.5만톤/일 ⇒ 25만톤/일

- 단계적 유량증대시 유량별 수리부하 및 공정별 수질분석

마, 생산폭표 : 고도정수처리 22.5만톤 ⇒ 25만톤 (2.5만톤 증)

바. 협조사항 : 원활한 실험을 위한 정수지 및 관련 수계 배수지 수위상향 운영. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이규현		생산관리과장	代이규현		생산부장	08/05 서대훈
협조자
시행	생산관리과-7900	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5 7)