문서번호	재료연구과-5852
결재일자	2021. 8. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	재료연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
변승헌	박영복	안재찬		08/06 김혜정
협 조
	먹는물분석과장		이수원

배수지 청소용 세정제

품질검사 추진계획

2021. 8

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

배수지 청소용 세정제 품질검사 추진계획

금년부터 배수지 청소 시 세정제 사용이 재개됨에 따라 연구원의 세정제 품질검사 추진계획을 보고드림

Ⅰ		추진사유

□ 추진근거

○ 본부 정수지․배수지 세정제 사용지침('21. 1. )

○ 배수지 청소용 세정제 성분검사 협조 요청(본부 시설과-5380, '21. 5. 28)

□ '17년부터 안전성 문제 제기로 잠정 중단되었던 배수지 청소용 세정제 사용이 서울물연구원 연구결과에 근거해 재개됨

※ 배수지 청소용 세정제 안전성 평가결과 (재료연구과-4706, '20. 12.14)

‣ 서울시에서 사용 또는 시중 유통중인 세정제 3종 제품에 대해 조사한 결과,

배수지 청소용 세정제 성분의 안전성이 확인되고 세척효과가 있다고 결과됨

Ⅱ		서울시 세정제 품질검사

□ 서울시 배수지 세정제 청소

○ 배수지 현황 : 101개소 229개지

○ 배수지 세정제 청소

- 청소주기 : 연 1회

- 세정제 청소대상 : 물청소만으로 침착된 물 때 제거가 어려운 배수지에 제한적 사용

(도막계열 및 패널계열 일부)

□ 배수지 청소용 세정제 검사

○ 근     거  : 본부 정수지·배수지 세정제 사용지침(2021. 1.)

○ 시료 채취 : 사업소별로 납품된 제품(20 Kg) 50개를 1 LOT로  구성하며 각 LOT 당 무작위로 1개 추출 후 분석의뢰

○ 검사 기관 : 국가공인연구기관 (서울물연구원 등)

○ 검사항목 및 분석기관

		검사 기준	검사시료수	분석기관
pH		1.0 이상	원액의 50배 희석수	서울물연구원
비 소		0.05 mg/L 이하	원액
중금속(납)		1 mg/L 이하	원액
형광증백제		불검출	원액
메틸알콜		1 mg/g 이하	원액	외부기관
계면 활성제	음이온	0.1% 이하	원액	서울물연구원
	비이온, 양이온	불검출	원액	외부기관

□ 연구원 세정제 검사현황(3년간, 2014 ~2016)

연도	시료수	검사결과
		pH	납	비소	형광증백제	판정
기 준		1.0 이상	1 mg/L	0.05 mg/L	불검출
2014	22	1.2 ~ 1.5	불검출 ~ 0.055	불검출	불검출	적합
2015	21	1.3 ~ 1.5	불검출 ~ 0.073	불검출	불검출	적합
2016	22	1.1 ~ 1.7	불검출 ~ 0.030	불검출	불검출	적합

※ 시료는 연 20점 내외였고 모두 서울시 자체 구매기준에 적합하였음

Ⅲ		검사 계획

□ 검사 개요

❍ 검사대상 : 약 20점/연

❍ 검사항목 : 5개 항목 (pH, 납, 비소, 형광증백제, 음이온계면활성제)

※ 메틸알콜 및 양/비이온 계면활성제는 외부기관에서 분석

❍ 검사방법 :「정수지·배수지 세정제 사용지침」세정제 성분검사 시험방법

❍ 검사시기 : 수도사업소 요청 시 (연 1회 세정제 청소)

❍ 검사기한 : 의뢰일로부터 14일

❍ 검사비용 : 무료 (수도사업소 의뢰)

□ 검사 체계/내용

❍ 분석주관 : 재료연구과(시료접수, 성적서발송)

❍ 시료분석

- 재료연구과(pH, 형광증백제, 음이온계면활성제)

- 먹는물분석과(납, 비소)

❍ 분석절차

검사의뢰 (수도사업소)		문서접수 (재료연구과)		품질검사 (재료연구과/먹는물분석과)		결과통보 (재료연구과)
- 시료 채취 (50개 중 1개) - 검사 의뢰(공문)		- 문서 접수 - LIMS 입력		- 납, 비소 등 5항목		- 수도사업소에 성적서 발송

Ⅳ		신규세정제 안전성검토

□ 목 적 : 검토되지 않은 신규세정제 제품 납품요구시 세정제 성분의 수질안전성 확인

※ 정수지‧배수지 세정제 사용지침(2021. 1. 14)

1.4. 가) 세정제 구입 시 조치사항

안전성이 검토되지 않은 신규세정제 제품 구매시 업체에 전체 성분 등 자료를

요구하고, 세정제 성분의 수질안전성 및 세척잔수의 수환경 영향 등에 대해 물

연구원에 의뢰하여, 안전성이 확보된 제품에 한해 사용하여야 한다.

□ 수질안전성 검토

❍ 검토부서 : 재료연구과

❍ 검토내용 : 신규세정제 성분의 수질 및 수환경 영향

❍ 검토방법

- (성분검토) 수도사업소에서 세정제 전성분자료(업체 제출)를 전달받아 성분의 유해성/위해성 검토

- (자문) 필요시 전문가 자문회의 등을 통해 수질안전성 추가검토

❍ 검토항목

- (인체) LD50(단기독성), NOAEL(장기독성), 발암성, 위해성검토

- (환경) LC/EC50, 분해성, 축적성

- (기타) 식품첨가물, 식기세척기 사용가능물질 여부, 기타 물질특성

Ⅴ		향후 계획

□  수도사업소 세정제 검사 요청 시 분석 및 결과 통보

붙임 1. 배수지 청소용 세정제 성분검사 협조 요청 1부.

2. 본부 정수지·배수지 세정제 사용지침	1부. 끝.