문서번호	동물복지2과-4481
결재일자	2020.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	동물복지2과장		동물원장
이재황	박용춘		08/07 어경연
협 조
	조경과장					김강환
	시설과장					손병대
	★동물기획과장					김보숙

- AZA 인증 동물사 위해평가 현장점검 결과 -

개선 및 조치 계획

2020. 8. 7.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- AZA 인증 동물사 위해평가 현장점검 결과 -

개선 및 조치 계획

□ 추진근거

○「동물관리 위해도 평가 실시」: 동물기획과 - 3563(2020.6.2.)

○「AZA 관련 동물관리 위해평가위원회 현장확인 실시 보고」:

메모 보고(2020.7.6.)

○ 위해평가위원회의 동물사별 현장점검 결과

□ 조치사항

동물사	위해물	위 해 가능성	피해 대상	위해평가			조치내용	조치 시기
				발생 빈도	피해 정도	위해도
일본원숭이 방사장	바위동산	미끄럼 낙 상	시육사	1	3	M	-안전모구매 예정	‘20년 하반기완료 복지2과
							-안전바 설치 -시설과 요청	‘21년 정비요청
일본원숭이 동산	바위깨짐 철근돌출	외상	일본 원숭이	1	3	M	-점검 및 수시보수 (경미한 사항으로 깨짐현상 발생시 수시 보수 예정) -시설과 요청	‘20년 하반기완료 시설과
모란앵무 내실	유리창	충돌	모란앵무	2	4	H	-조치완료(스티커 부착)	완료 복지2과
모란앵무 내실	철망	마모셋 공격	모란앵무	1	2	L	-철망교체(자제구매 예정) -복지2과 예산	‘20년 하반기완료 복지2과
토종견사 운동장	철망	교상	관람객	1	2	L	-방부목 활용 차단설치 예정 (철조망에 방부목 추가설치) -복지2과 예산	‘20년 하반기완료복지2과
양 공연장	나무울타리	부식으로 인한 부러짐	관람객	1	1	L	울타리 전체 교체보수 요망 (많은 예산 소요로 장기검토 필요) 수시 부분 보수예정 -시설과 요청	장기검토 필요
다람쥐원숭이관람로	구조물	걸려 넘어짐	관람객	1	1	L	-구조물 이전설치 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
자넨사	지붕슁글	노후로 탈락	둥물 사육사	1	3	M	-건물전체 보수(약 5천만원소요) -건물 전체보수 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
동물농장	울타리	외상	사육사 관람객	1	2	L	-목재울타리→철재로 교체 요망 -장기검토 필요 및 부분보수 예정 -현재 주위안내문 등 부착 -조경과, 시설과 요청	‘21년 정비요청
꼬마동물사	외벽균역	붕괴	사육사	1	1	L	-현장 확인결과 건물 및 직원의 안전에 문제 없는 것으로 확인 -미장작업 및 페인트도색 예정 -시설과 요청	완료 시설과

동물사	위해물	위 해 가능성	피해 대상	위해평가			조치내용	조치 시기
				발생 빈도	피해 정도	위해도
하마내실 및 통로	바닥	미끄러움	시육사	4	3	H	-규사 에폭시 바닥재 시공 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
하마내실	높이가낮은출입문	충돌에의한 부상	사육사	3	2	M	-장기적으로 출입문 높이를 높이는 공사 필요 -충돌조심 안내문 부착 -시설과 요청	완료 복지2과
하마 내실통로	동물이동을위한 안전 바	하마의 힘에비해 약함	사육사	2	4	H	-시설 개선필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
하마내실	수조-평지 경계문	하마와 직원 대면접촉	사육사	3	4	H	-동물과 비대면 접촉할 수 있는 시설개선 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
하마내실	벽, 바닥 페인트 잔해	경구섭취로인한 건강저해	동물 (하마)	4	1	M	-페인트 도색 교체 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
하마관람로 나무휀스	갈라진 틈	손 끼임 및 찰과상 등	관람객	2	1	M	나무데크,휀스 전면보수 필요 조경과,시설과 요청	‘21년 정비요청
하마분변처리함앞 통로	철문	하마의 힘에 비해 약함	사육사 관람객	1	4	M	-튼튼한 철재 재질로 보강 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
바바리양 언덕방사장	관람로와 통하는 나무 문	걸쇠 약함	관람객 동물	1	3	M	-튼튼한 철재 재질로 보강 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
제3AF관 실내관람장 외부출구	건물천장	구조물 낙하로 인한 부상	사육사	2	4	H	-외부 콘크리트벽 보수 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
제3AF관 초식동물 방사장	콘크리트 경사길	미끄러짐 골절유발	초식동물	3	4	H	-동물 입 방사 훈련 시행중 -복지2과	완료 복지2과
하이에나 내실	배수로 막힘	오염	하이에나	4	4	H	-배수로 교체 완료 -시설과 요청	완료 복지2과
하이에나 내실	환풍기	호흡기질환	하이에나	3	4	H	-천정에 환풍기 설치 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
제3AF관 실내 관람장 앞 계단	계단 턱	넘어짐	관람객	2	3	M	-노후로 돌 계단 보수 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
초식동물 방사장	동물과 직접 대면	동물과 충돌 위험	사육사 동물	2	3	M	-동물을 피할 수 있는 직원 안전대피 장소 또는 출입문 고정 장치 설치 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
대동물관 큰뿔소 방사장 등	해자 벽 낮음	동물추락 위험	사육사 동물	2	1	L	-방사장 흙을 제거하여 안전벽 높이를 높이여 주는 효과 -중장비를 이용해 바닥 흙 제거 -복지2과 예산	‘21년 예산반영 복지2과

동물사	위해물	위 해 가능성	피해 대상	위해평가			조치내용	조치 시기
				발생 빈도	피해 정도	위해도
호주관 내실관람장	출입문 높이 낮음	출돌에 의한 부상	시육사	3	1	M	-장기적으로 출입높이를 높이는 공사 필요 -충돌조심 안내문 부착 -시설과 요청	완료 복지2과
호주관 방사장	기둥및철망 노후로 부식, 파손	동물탈출 및 안전사고 발생 위험	사육사 동물	3	2	H	-많은 예산소요(약2억)장기적인검토 필요 -부분적인 보수 시행중 -시설과 요청	장기검토 필요
호주관 분변처리장	비 위생적 분변노출	악취 및 벌레꼬임 등	사육사 관람객	4	1	H	-‘20년 하반기 중 설치 예정 -운영과 요청	‘20년 하반기완료
아드바크 내실	바닥 흙	동절기 호흡기 질환	아드바크	4	4	H	-내실 바닥 마사토 교체 필요 -복지2과 예산	‘21년 예산반영
네이키드몰렛 사육장	청소 및 소독 불가	오염	네이키드몰렛	4	4	H	-장기적으로 사육장 재 설치필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
라쿤,킹카쥬 관람장	전시장 로프등 시설물	강풍시 탈락위험	관람객	2	3	M	-겨울철 실내관람장 난방비 절약 및 안전을 위한 자동 출입문 설치 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
라쿤,킹카쥬 야외방사장	철망 및 관람로 연결문	파손시 탈출	사육사 동물	1	4	H	방사장 철망 및 자물쇠 잠금장치 보강, 보수 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
곤충관 수서곤충	출입문	머리 부딪침	사육사	3	1	M	-안내문 부착 -동물복지2과	완료 복지2과
곤충관 1층	수박구조물	머리 부딪침	관람객	1	1	L	-안내문 부착 -동물복지2과	완료 복지2과
유인원관 옥상	옥상 테두리	미끄러짐 낙상	사육사	1	4	M	-동물생태 관찰 등 사육사 이동용 안전난간 설치 필요 -유인원관 리모델링에 포함 -동물기획과,시설과 요청	리모델링예산반영 예정
사바나 브라자원숭이 실내전시장	이동용 간이사다리	낙상	사육사	1	4	M	-청소 및 동물관리시 안전을위한 고정사다리 및 난간설치 필요 -시설과 요청	‘21년 정비요청
망토원숭이	격리용 실내사육장	공격	사육사	1	1	L	-장기적으로 청소및먹이 급여시 격리칸 필요 -현재 이동조치 후 청소 및 먹이 등 공급 -시설과 요청	완료 복지2과
맨드릴
오랑우탄 야외관람로	2층 데크	난간흔들림	관람객	1	4	M	-관람대 교체설치 완료 조경과 요청	완료 조경과

동물사	위해물	위 해 가능성	피해 대상	위해평가			조치내용	조치 시기
				발생 빈도	피해 정도	위해도
제1AF관 건초창고	건초분진	폐질환	사육사	4	4	H	-방진마스크 구매 보급완료 -동물복지2과 예산	완료 복지2과
얼룩말＆ 겜스복	내실과 방사장간 입사통로 부재	찰과상 골절	사육사 동물	2	4	H	-얼룩말 등 입방용 동물이동 통로 필요 -장기검토 필요(당장 시급한 사항 은 아님) -시설과 요청	‘21년 정비요청
사막여우 프레리독 기린전망대	관람데크	찰과상 골절	관람객	3	3	H	-관람장 관람데크 교체 완료 -조경과 요청	완료 조경과
코끼리 사육사 설명회 데크	안전휀스 없음	추락	사육사	2	3	M	-코끼리 설명회 데크에 안전휀스 필요 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리 1,2 방사장 출입문	개폐속도 및 무게	부상 동물공격	사육사	4	4	H	-방사장 출입문의 무게 및 경첩이 뻑뻑해 개폐속도 느려서 안전사고 발생 위험 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리 해자 사육사 통로	수로정비 필요	넘어짐 부상	사육사	3	2	M	-직원 이동시 퇴적물 및 잡초등으로 안전사고 발생위험이 있어 년 1~2회 주기적인 정비필요 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리 2 방사장 사육사 교량 (대피용)	안전휀스 없음	추락	사육사	1	3	M	-사육사 이동용 교량 휀스 부재로 추락등 안전사고 발생 위험 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리 방사장 3번 출입문	훈련시 안전 시야 미확보	동물공격 부상	사육사	4	4	H	-코끼리 내실 환봉의 간격이 좁아 훈련시 시야확보에 어려움이 있어 일부구간 환봉제거 필요 -시설과 요청	8월중 착공예정
큰뿔소 방사장	체중 측정시 훈련공간 협소	동물공격 부상	사육사	2	4	H	-체중측정장치 1개소 추가 설치 조치 완료 -시설과 요청	완료 시설과
코끼리 내실훈련장	안전휀스 없음	추락	사육사	2	4	H	-코끼리 훈련데크에 안전휀스 부재로 사육사 추락 위험이 있어 안전휀스 필요 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리3방사장과 데크 사이 공터	코끼리가 관람객에게 돌 던짐, 어린이가 관람데크 울타리에 올라탐	상해	관람객 사육사 동물	4	3	H	-방사장과 관람데크 사이에 있는 돌맹이 등을 코로 집어서 던져 안전 사고 발행 위험 -관람객이 데크에 올라가 추락발생 위험이 있어 정비 필요 -시설과 요청	8월중 착공예정
내실 음수대	곰팡이 발생 등 위생 미흡	질병	동물	1	4	M	-현재 설치되어 있는 음수대 구조가 청소등 위생관리에 어려움이 있어 구조변경 등이 필요함 시설과 요청	‘21년 정비요청
코끼리 내실 뒷발 훈련벽	공간협소	상해	사육사 동물	2	4	H	-훈련벽의 환봉제거 등 시야를 확보할 수 있도록 구조 변경 완료 -시설과 요청	완료 시설과
신규 코끼리 쉼터	관찰용 CCTV 없음	추락상해	사육사 동물	2	4	M	-신규로 설치된 코끼리 쉼터에 관찰용 CCTV가 없어 추가 설치 필요 -총무과 요청	‘21년 정비요청

동물사	위해물	위 해 가능성	피해 대상	위해평가			조치내용	조치 시기
				발생 빈도	피해 정도	위해도
코끼리관람 데크 의자	파손된 자재 및 구조물에 올라감	추락 상해	관람객	2	2	M	-노후로 인해 관람데크 의자 교체 및 수리가 필요한 상태 -경고 안내문 등 부착 완료 -조경과 요청	‘21년 정비요청
코끼리관람 데크 훼슨	로프 흔들림	추락	관람객	2	3	M	-관람데크에 설치된 안전 로프가 노후로 늘어지는 등 교체설치 필요 -경고 안내문 등 부착 완료 -조경과 요청	‘21년 정비요청
실내관람장 관람로	안전휀스 없음	추락 유리파손	관람객	2	3	M	-실내 관람장의 근접 접근 방턱에 안전휀스가 없어 관람객이 올라갈 우려가 있고, 유리파손의 위험이 있음 -화분비치 등으로 해결 가능 -조경과 요청	‘21년 정비요청
집수장	이동공간 없음	추락	사육사	2	2	M	-동물분뇨 잔재 및 청소용 오폐 수가 모이는 집수정이 협소하여 작업 및 이동 공간이 부족해 -안전발판 설치 필요 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리 실내관람장 외벽 GRC파손	벽채 노후 파손	충돌부상	사육사 동물	2	4	H	-장기검토 필요하며 현재 시급한 상황은 아님 -코끼리 내실 건물 외벽의 GRC가 노후로 일부 파손 및 탈락 되고 있어 전면 개보수가 필요함 -시설과 요청	장기검토 필요
코끼리 방사장 폰드	노후누수	지반약화	사육사 동물	1	4	M	-장기검토 필요하며 현재 시급한 상황은 아님 -코끼리 방사장 폰드가 노후로 누수가 발생하고 있으며 -현재 부분 보수하며 사용 중 -시설과 요청	장기검토 필요
2층 건초창고	노후데크 파손 및 오염	걸려 넘어짐 질병	사육사 동물	3	3	H	-코끼리 내실 2층에 설치된 건초 보관창고의 바닥데크가 노후로 파손되어 작업시 안전사고 발생 위험 -복지2과 예산	‘21년 예산반영
코끼리 1,2 방사장 격리 휀스	바닥 기초 기둥 들어남 비→ 흙 쓸려감	붕괴 부상	사육사 동물	1	4	M	-코끼리 1,2방사장 격리 휀스의바닥 기초공사 기둥이 빗물에 의한 침식으로 밖으로 들어나 -보강, 보수공사 등이 필요함 -시설과 요청	8월중 착공예정
코끼리 2 방사장 훈련장	훈련데크 노후 파손	넘어짐	사육사	3	3	H	-코끼리 2방사장 훈련장의 훈련데크가 노후로 일부 파손되어 보강 보수 필요 -시설과 요청	8월중 착공예정

	위해도 평가지표 조치사항 기준
- L(1∼ 2) : 주의교육 등 조치 - M(3∼ 6) : 주의교육, 안전설비 등 조치 - H(8∼16) : 응급 안전조치, 개선계획수립, 실행 및 결과평가

□ 협조사항

○ 동물복지 2과

- 2020년도 시설비 예산 70,000천원 상반기중 지출 완료.

- 자체 정비가 가능한 경미한 사항은 복지2과 예산(재료비, 사무관리비)을 활용하여 개선 추진

※ 2021년도 복지2과 시설비 예산이 전액 삭감되어 자체 정비가 사실상 불가능한 상황임.

○ 동물기획과

- 동물교환, 반출 등 동물 종 정리 추진 협조

- AZA 인증 후속조치 관련 시설비, 사무관리비 등 예산지원 협조

○ 시설과, 조경과

- 동물사별 시설보수 요청 사항 실행 협조

- 예산부족으로 당해연도 보수가 어려운 사항은 2021년 예산 반영(활용)하여 개선조치 요망. 끝.