문서번호	방재시설부-10495
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		손창익	08/09 박홍봉
협조

“2021년 7월 도시기반시설본부”

건설공사장 풍수해점검 결과보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(방재시설부)

“2021년 7월 도시기반시설본부”

건설공사장 풍수해점검 결과보고

우리본부 건설공사장에 대한 풍수해대비 및 피해방지를 위하여   공사관리관 및 외부전문가 합동점검을 실시하고 조치한 결과를 보고.

▢ 추진근거

○ 2021년도 도시기반시설본부 풍수해대책 추진계획【본부장방침 (’21. 4.13.)】

○ 2021년 7월 건설공사장 풍수해점검 시행【방재시설부-8571(’21. 6.30.)】

▢ 풍수해점검 개요

○ 점검기간 : ’21. 7. 1. ~ ’21. 7. 28.

○ 점검대상 : 59개 공사장

○ 점검방법 : 부서장 주관 하 공사관리관&현장관계자&외부전문가 합동점검

○ 점검사항

- 풍수해대비 장비/자재/복구인력/비상연락망 등

- 우기 시(특히, 폭우 시) 취약부위 및 대책시행

▶ 취약부위 : 절개면, 대심도굴착, 수직구 굴착, 제방손괴, 토사유출, 토류벽, 지반세굴 및 연약지반, 하천점용, 배수 등

- 습기 및 누수로 인한 감전사고 여부 및 기타 수방대비 필요사항

○ 점검결과

점검결과 지적건수	지적사항 유형								비 고
	배수&하천	사면	안전	가시설	전기	수방자재	강풍	기타
80	28	10	19	5	5	5	2	6

- 대부분 경미한 사항이었으나, 배수관련 및 안전난간과 같은 근로자 안전사항, 사면보호 등은 향후에도 지속적인 관리가 필요함

○ 주요 점검사항(현황사진)

가시설배면 토사노출(서부간선도로 2공구)	조치완료
가설휀스 하부 우수침투방지조치 필요(신림선 2공구)	조치완료
산마루측구 사면 보호천막 설치필요(진접선 1공구)	조치완료

붙임 : 공사장 점검결과 총괄표 1부.  끝.