코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시(알림)

1. 市재난대응과16537(2021.8.9.)호“화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시(알림)”와 관련입니다

2. 지난 ‘21.7.31(토)15:37분경 충남 공장 화재현장에서 인명검색중 안타까운 안전사고가 발생하여 “재난(화재․구조) 발생시 현장 대원 안전관리 강화” 를 다음과 같이 재강조 하니, 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 현장 안전관리 강화

- 화점층 및 위험구역에 진입하는 모든 대원은 자기 엄호가 가능하도록 충수된          수관과 함께 진입하여 돌발 상황에 적극 대처 가능하도록 현장 안전관리 철저

나. 재강조 세부사항

○ 화재진압 시

- (진입) ① 오래된 주택, 가건물/시설붕괴위험(특히 주수 후) 주의,

② 내부진입 시 진압·구조대원은충수(5~7kg/㎠)된소방호스를 들고 진입,

③ 밀폐된 문은 천천히 열고 연기(화염)이 역류하면 분무주수로 끊어서 방수           ④ 연기제거와 시야확보, 방수를 위해문개방, 창문 파괴 등으로 배연 조치

※ 보호장구 착용하고 낮은 자세에도 내부 연기가 너무 뜨거우면 플래쉬오버 전조

- (탈출) ① 진입로(탈출로)에 불이 번지는지 관찰(특히 대형창고 화재 등에서 주의)           ② 소방호스를 붙잡고 따라서탈출(비좁은 내부에서는 호스엉킴 주의)

☞재난현장 표준작전절차 SOP210(특수현장 징후 및 대응절차),SSG1(현장안전관리 공통 표준절차)

○ 유해물질(유해가스) 누출사고 현장활동 시

- (진입) 반드시 공기호흡기와 적응성 있는 보호복 착용, 가스검지기 등측정용 장비를                  활용하여 누출된 유해화학물질 종류 및 특성위험성 등을 확인 후 진입

※유해화학물질 비상대응 핸드북(ERG),안전보건공단지침(MSDS),유관기관 정보 등 적극 활용

- (철수) 시설의 방호가 불가능하거나 위험요소 증가 시 즉시 안전구역으로 철수

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 각 안전센터장은 현장출동 모든(화재,구조,구급) 대원에 대하여 현장 안전관리 강화 특별교육 반드시 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임  화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조(소방청) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 안전센터
담당자	조용철		대응총괄팀장	代최종석		재난관리과장	08/09 이재홍
협조자
시행	재난관리과-4728	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송	02-2256-0119	/		/	대시민공개