“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [창동 552-8~552-29외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사]

1. 급수운영과-13460(2021.08.10.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 의뢰하신 ‘상수도 공사 후 통수전 수질검사’를 실시하고 그 결과를 아래와   같이 통보합니다.

아  래  -

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
’21.08.10. (15:00 ~15:30)	창동 552-8~552-29 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사	D=80~300mm L=1,095m	도봉동 556-14 ~ 도봉동 559-31	도봉산길 13(도봉산입구) 앞(다용도 밸브)	0.16	0.18	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	최성현		수질팀장	백종준		행정지원과장	08/11 송종선
협조자
시행	행정지원과-14233	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 1층 행정지원과	/
전화	3146-3250	/전송	3146-3279	/		/	대시민공개