문서번호	기전과-7138
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
이승주		이상연	08/13 고영준
협 조
	도로보수과장			代최완
	주무관			김동진

대학로 크린로드

(쿨링로드) 현황보고

2021. 8.

대학로 크린로드(쿨링로드) 현황보고

2010년 종로구청에서 대학로 물길을 거쳐 청계천으로 방류되는 물을 재활용하여 대학로 도로세척을 목적으로 설치한 크린로드 시스템 현장조사 내용을 보고드림

1		조사근거 및 배경

□ 조사근거

□ 대학로 크린로드 시스템은 북부도로사업소에서 관리하는 시도(대학로)상에 설치되어 있음.

□ 현재 대학로 크린로드 시스템은 작동하지 않고 있으며, 물을 분사하기 위해 도로위로 노출되어 있는 노즐보호를 위한 석재구조물은 도시미관을 저해하고 있는 상황임

2		조사내용

□ 대학로 크린로드 시스템 시설물 현황

시설물명	위 치	규 모	비고
기계실/집수정 전기수배전반	서울대사범대부속 초등학교 앞(지하)	1개소
노즐	대학로141 ~ 대학로 65	250개
배관	대학로141 ~ 대학로 65	780m
석재구조물	대학로141 ~ 대학로 65	250개

□ 2010년 종로구청에서 설치한 대학로 크린로드 시스템은 준공    후 민원발생 등으로 원활하게 운영되지 않았고 현재도 운영되지 않고 있음

- 현장조사 결과 지하에 설치된 집수정과 기계실의 전기시설물은 습기와 노후화로 인하여 부식되어 사용불가 상태이며,

- 기존 노즐, 배관, 밸브 등도 유지관리가 안된 상태로 있어 보수 또는 일부 교체를 통한 재사용이 불가능한 실정임

□ 대학로 크린로드 현장사진

기계실 외부	기계실 내부
크린로드 노즐	크린로드 노즐
석재구조물	크린로드 노즐

3		조치계획

□ 2022년 쿨링로드 사업시행 시 시공사에 『대학로 크린로드 시스템』 시설물의 재사용 가능여부와, 서울시 쿨링로드 사업기준에 현장 여건(지하철 역사 유출지하수 수량, 수질, 집수정 펌프설치공간 등)적합여부 판단을 위한 전문적 현장조사를 추가 과업지시하여 사업비를 산출하고 서울시에 사업예산을 요구 하고자 함.  끝.